 Материалы пообоснованию расчетных показателей, содержащихсявосновной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района 
Орловской области


 Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения муниципальных образований Орловской области в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования
Орловской области

Таблица 1
	№
	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Правовые и технические основания установления предельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности

	
	
	Муниципальный район
	Поселение

	1
	2
	3
	4

	1
	Область инженерно-технического обеспечения

	







1.1
	







Комплекс сооружений
электроснабжения

	Объем электропотребления принят 
в соответствии с СП 42.13330.2016
 Сводом правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Приложение Л.
Базовое предельное значение показателя: 
1350 кВт ч/год на 1 человека.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
1350 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
 Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята
в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

	Объем электропотребления принят в соответствии 

с СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Приложение Л. 
Базовое предельное значение показателя: 
1700 кВт ч/год на 1 человека – для городскогопоселения;
950 кВт ч/год на 1 чел. –для сельского поселения.
Для городского поселения значение показателя для каждой категории муниципальных образований 
вычисляется по формуле: 
1700 х КИПРМО,
для сельского поселения значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
950 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 300 м принята для городских поселений, 
500 м – для сельских поселений в соответствии 
с пунктом 1 перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории»

	1.2
	Объекты газоснабжения

	
	








Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребления принятв соответствии 
с СП 42-101-2003 Сводом правил «Общие положения по проектированиюи строительству газораспределительных системиз металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112. 
Пункт 3.12.
Базовое предельное значение показателя: 300 м3/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
300 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Объем газопотребления принятв соответствии 
с СП 42-101-2003 Сводом правил «Общие положения 
по проектированиюи строительству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня2003 года № 112.
Пункт 3.12. 
Базовое предельное значение показателя: 
180 м3/год на 1 чел. – 
для городского поселения;
базовое предельное значение показателя: 
220 м3/год на 1 чел. –для сельского поселения.
Для городского поселения значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
180 х КИПРМО;
для сельского поселения значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
220 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 300 м принятадля городских поселений, 
500 м – для сельских поселенийв соответствии 
с пунктом 1 перечня случаев,при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	1.3
	Объекты теплоснабжения

	
	





Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Сводом правил «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112. 
Приложение А. 
Базовое предельное значение показателя: 
4100 МДж/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
4100 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 500 м принята в соответствии с пунктом 1 перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории»
	-

	1.4.
	Объекты водоснабжения

	
	








Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления принят 
в соответствии с СП 31.13330.2012 Сводом правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/14. Пункт 5.1.
Базовое предельное значение показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
160 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Объем водопотребления принят в соответствии 
с СП 31.13330.2012 Сводом правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Минрегиона России 
от 29 декабря 2011 года 
№ 635/14. Пункт 5.1.
Базовое предельное значение показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
160 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 500 м принята в соответствии с пунктом 1 перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документациипо планировке территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	1.5.
	Объекты водоотведения

	
	










Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 Сводом правил «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*», утвержденным приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/11. Пункт 5.1.1.
Базовое предельное значение показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
160 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 0 м принятав соответствии 
с пунктом 1 перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного о объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»
	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 Сводом правил «Канализация. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*», утвержденным приказом МинрегионаРоссииот 29 декабря 2011 года 
№ 635/11. Пункт 5.1.1.Базовое предельное значение показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателядля каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
160 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 500 м принятав соответствии с пунктом 1 перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документациипо планировке территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»

	2.
	Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

	

2.1.
	

Улично-дорожная сеть
	–
	Плотность сети 4,5 км/км2 для городского и 3,5 км/км2 сельского поселений принятав соответствии с пунктом1.15 Руководствапо проектированию городских улиц и дорог Центрального Научно-исследовательского 
и проектного институтапо градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. (Москва, Стройиздат, 1980 г.)
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формулам:
4,5 х КИПРМО, для городского поселения;
3,5 х КИПРМО, для сельского поселения, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность принятав соответствии 
с пунктом 1.14 Руководства по проектированию городских улиц и дорог Центрального Научно-исследовательского и проектного института по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя (Москва, Стройиздат, 1980 г.)

	



2.2
	



Подъезд к населенному пункту (автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования)
	Подъезд к населенному пункту принят равным 1 объект на сельский населенный пункт 
с учетом государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», подпрограмма «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области».
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 
15 Федерального законаот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	–

	2.3
	Объекты транспортного обслуживания населения

	Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое должно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр; в соответствии 
с полномочиями, установленными пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Пешеходная доступность30 минут принята 
в соответствии с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр; 
в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	3
	Область образования

	



3.1
	



Дошкольная образовательная организация
	Число мест в дошкольных образовательных организацияхв расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято:
для сельских н. п. – 45 мест,
для городских н. п. – 65 мест
в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 65 х КИПРМО, где:
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность составляет:
30 минут для городскойи сельской местностей 
в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Территориальная доступность организаций в течение 30 минутдля городских и сельский поселений установлена с учетом фактической ситуации
	–

	3.2
	Общеобразовательная организация
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет принято:
для сельских н. п. – 45 мест,
для городских н. п. – 95 мест,
в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев 
по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 95 х КИПРМО,
где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Доступность составляет:
для сельских н. п. – 30 мин,
для городских н. п. – 500 м
в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Территориальная доступность организаций в течение 30 минутдля городских и сельский поселений установлена с учетом фактической ситуации
	–

	3.3
	Организация дополнительного образования
	Число мест в организацияхв расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято:
для сельских н. п. – 10 мест,
для городских н. п. – 30 мест,
в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев 
по оптимальному размещению
 на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 10хКИПРМО,
для городских н. п.: 30 х КИПРМО,
где: 
КИПРМО – значение индекса 
ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортно-пешеходная доступность 30 мин принята всоответствии с письмом Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях. Примерные значения для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	–

	4
	Область физической культуры и массового спорта

	4.1
	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле 
с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки)
	1 объект независимоот численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культурыи спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	–

	4.2
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле 
с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального 
и регионального уровня)
	1 объект независимо 
от численности населения; 
принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».
Транспортная доступность60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	–

	4.3
	Крытый спортивный универсальный 
зал с трибунами (закрытый 
зал для проведения соревнований межмуниципального 
и регионального уровня)

	1 объект независимо 
от численности населения; принято 
в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 
«Об утверждении государственной программы  Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	–

	4.4
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку 
и (или) уличные тренажеры, турники)
	–
	С численностью населения менее 1000 человек:
1 объект на населенный пункт;
с численностью населения более 1000 человек: 
1 объект на каждые 
1000 человек населения 
в населенном пункте, 
но не менее 1 объекта. 
Принято в рамках 
обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической 
Культурыи спорта», с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов 
и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.
Значение базового показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляетсяпо формуле: 
1 х КИПРМО, где:КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность500 м принята в соответствии 
с таблицей 10.1СП 42.13330.2016 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	5
	Область обработки, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

	
	




Мусороперегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО
	1 объект независимоот численности населения; 
принято с учетом Территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 12 октября 2016 года № 313 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	–

	6
	Область культуры и искусства

	6.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	
	



Общедоступная 
(межпоселенческая) библиотека
	Не менее 1 объекта; принятов соответствии 
с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправленияпо развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность60 мин принята всоответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965
	–

	
	Детская
(межпоселенческая) библиотека
	Не менее 1 объекта; принято в соответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 60 мин принята в соответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965	–
	

	
	Точка доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам

	1 точка; принято в соответствии 
с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность60 мин принятавсоответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года
№ Р-965
	1 точка; принято в соответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организацийкультуры, введенныхв действие распоряжением МинкультурыРоссииот 2 августа 2017 года № Р-965.
Транспортная доступность30 мин принята всоответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерациии органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	


Общедоступная библиотека с детским отделением
	–
	Для городского поселения: 
1 объект на каждые 10000 человек населения. 
Для сельского поселения: 
не менее 1 объекта.
Принято в соответствиис таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культурыи обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для городских поселений вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где:КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерациии органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	

Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт за исключением административного центра сельского поселения)
	–
	Не менее 1 объекта на населенный пункт с численностью населенияот 1001 человека, принято 
в соответствиис таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сетиорганизаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	6.2
	Объекты музейного обслуживания

	
	







Музей краеведческий
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствиис таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность60 мин принята в соответствии с таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965
	Не менее 1 объекта; принятов соответствии 
с таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Транспортная доступность30 мин принята в соответствии с таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	Музей тематический
	–
	–

	6.3
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	
	




Дом культуры
	




–



	В городском поселении:
Население менее25 тыс. человек: 
1 объект на каждые10 тыс. человек населения.
Население от 25 до 100 тыс. человек: 
1 объект на каждые25 тыс. человек населения.
В сельском поселении:не менее 1 объекта. 
Принято в соответствии с таблицей 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культурыи обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность30 мин принята 
в соответствии с таблицей 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культурыи обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	





Центр культурного развития

	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность40 мин принята в соответствии с таблицей 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправленияпо развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года№ Р-965
	–

	6.4
	Зрелищные организации

	
	Концертные залы
	1 объект независимо от количества населения;принято в соответствии с таблицей 4 методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность40 мин принята в соответствии с таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965
	–

	
	





Концертный творческий коллектив
	





–
	1 объект независимоот количества населения; принято в соответствиис таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Транспортная доступность30 мин принята в соответствии с таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культурыи обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	Кинозал

	–
	В городском поселении:
1 объект независимоот количества населения. 
В сельском поселениис населением от 3 тыс. человек:
1 объект на каждые 3000 человек населения, но не менее 1 объекта.
Принято в соответствиис таблицей 9 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культурыи обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для сельского поселения вычисляется по формуле:1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность30 мин принята всоответствии с таблицей 9 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культурыи обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных 
в действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	6.5
	Объекты культуры и отдыха

	
	Зоопарк (ботанический сад)
	–
	–


	7
	Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	7.1
	Административное здание органов местного самоуправления
	1 объект независимоот численности населения; принято в соответствиис полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образованиядо объекта
	1 объект независимоот численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	7.2
	Муниципальные архивы
	1 объект независимо
от численности населения; принято в соответствии с требованиями, установленными 
СП 44.13330.2011 Сводом правил «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Минрегиона России от 27 октября 2010 года № 782.
Транспортная доступность60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образованиядо объекта
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствиис требованиями, установленными СП 44.13330.2011 Сводом правил «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Минрегиона России 
от 27 октября 2010 года№ 782.
Транспортная доступность40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	7.3
	Дома и дворцы бракосочетаний
(в том числе встроенные)
	1 объект независимоот численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образованиядо объекта
	Для городского поселения1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии 
с полномочиями установленными частью 1 статьи 15 Федерального законаот 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	8
	Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

	8.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания населения
	1 объект независимоот численности населения; принято в соответствиис полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образованиядо объекта
	1 объект независимоот численности населения; принято в соответствиис полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образованиядо объекта

	8.2
	Кладбище традиционного захоронения
	
	Для городского поселения: 
Площадьтерритории0,24 га на 1000 человек численности;
для сельского поселения:
 0,02 га на 1000 жителей.
Принята в соответствиис СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, приложение Д. 
Значениепоказателядля поселения вычисляется 
по формуле: 
Для городского поселения: 
0,24 х КИПРМО,
для сельского поселения: 
0,02 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность30 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	9
	Область благоустройства

	9.1
	Объекты общественных пространств

	
	

Парк (парк культуры)
	

–

	Для городского поселения: 1 объект на каждые 
30 тыс. человек населения; принято в соответствии 
с таблицей 7 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенныхв действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для городского поселения вычисляется по формуле:
1 х КИПРМО, где:
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 мин принятавсоответствии с таблицей 7 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерациии органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенныхв действие распоряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965

	
	



Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)

	



–
	Для городского поселения: площадь территории 
8 м2 на человека.
Для сельского поселения: площадь территории 
12 м2 на человека.
Принято в соответствиис таблицей 
9.2. СП 42.13330.2016 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Значение показателядля каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
для городского поселения:
8 х КИПРМО, для сельского поселения: 
12 х КИПРМО, где:
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность30 мин принята в соответствии с пунктом 9.4.
СП 42.13330.2016 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	9.2
	Объекты благоустройства

	
	






Детская площадка

	






–

	Площадь территории 
0,5 м2 на человека принята
всоответствии с пунктом 4.15.2.3 проекта Минстроя России «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей 
и общественного участияв принятии решений 
и реализации проектов комплексного благоустройства  развития городской среды)»от 19 января 2017 года.
Значение показателядля каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
0,5 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность500 м (в границах квартала, микрорайона) принятав соответствии с пунктом 
8 Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр

	
	

Площадка отдыха
	

–
	Площадь территории0,1 м2 на человека принята
всоответствии  пунктом 4.15.3.2 проекта Минстроя России «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участияв принятии решений 
и реализации проектов комплексного благоустройства 
и развития городской среды)»от 19 января 2017 года.
Значение показателядля каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
0,1 х КИПРМО, где:
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность500 м (в границах квартала, микрорайона) принята в соответствии 
с пунктом 8 «Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр
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