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НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН
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РЕШЕНИЕ

19 марта 2025 г.                                                              № 30/3
п. Хомутово

	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	




[bookmark: _GoBack]На основании пункта 3 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Градостроительного кодекса Орловской области, в соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Новодеревеньковского района Орловской области, Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

[bookmark: _Hlk188978317]1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования   Новодеревеньковского района Орловской области согласно приложению.
2. Направить настоящее решение главе городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области.

Председатель Хомутовского поселкового
Совета народных депутатов                                            О.А.Ершова

Глава городского поселения Хомутово                            Т.В.Быковская
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1. Основная часть местных  нормативов градостроительного проектирования

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального  значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены исходя из текущей обеспеченности городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области соответствующими объектами муниципального значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития области, демографической ситуации и уровня жизни населения.
1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального  значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Перечень объектов муниципального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, расчетные показатели для объектов муниципального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного  значения установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблицах 1.1.1(1) и 1.1.1(2).

Таблица 1.1.1(1)

	№ 
	Наименование 
объекта муниципальногозначения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального значения 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского  района Орловской области

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина



	  1
	2
	3
	4
	5
	6

	  1 
	Автовокзалы и автостанции

	1.1
	Автовокзалы регионального 
и межмуни-ципального сообщения
	Вместимость автовокзала 
при суточном отправлении, человек:
	
	Транспортная доступность 
в пределах области 
(от дальнего населенного пункта), км
	200

	
	
	от 4 000 
до 6 000
	200
	Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 
в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км
	10

	
	
	от 6 000 
до 8 000
	300
	
	

	
	
	от 8 000 
до 10 000
	400
	
	

	
	
	от 10 000
до 15 000
	500
	
	

	
	
	от 15 000
до 25 000
	600
	
	

	
	
	от 25 000
до 40 000
	730
	
	

	
	
	Свыше 40 000
	900
	
	

	1.2
	Автостанции
	Вместимость автостанции 
при суточном отправлении, человек:
	
	Транспортная доступность от самого удаленного населенного пункта 
до ближайшей автостанции, км
	30

	
	
	от 100 до 200
	10
	Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 
в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км
	5

	
	
	от 200 до 400
	24
	
	

	
	
	от 400 до 600
	41
	
	

	
	
	от 600
до 1 000
	65
	
	

	2
	Железно-дорожные вокзалы
	Вместимость железнодорож-ного вокзала 
при суточном отправлении, человек:
	
	Транспортная доступность 
в пределах области 
(от дальнего населенного пункта), км
	200

	
	
	до 500
	50–200
	Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта,
в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км
	10

	
	
	от 500
до 3 000
	200–700
	
	

	
	
	от 3 000
до 7 000
	700–1 500
	
	

	
	
	свыше 7 000
	свыше 1 500
	
	

	3
	Речные вокзалы
	Вместимость речного вокзала при суточном отправлении, человек:
	
	Транспортная доступность 
в пределах области 
(от дальнего населенного пункта), км
	200

	
	
	до 250
	до 100
	Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 
в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км
	10

	
	
	от 250 до 500
	100–200
	
	

	
	
	от 500 до 1 500
	200–400
	
	

	
	
	от 1 500 до 3 000
	400–700
	
	

	
	
	от 3 000 до 5 000
	свыше 700
	
	

	4
	Аэровокзал
	Вместимость аэровокзала 
при суточном отправлении, человек:
	
	Транспортная доступность 
в пределах области 
(от дальнего населенного пункта), км
	200

	
	
	от 50 до 400
	40–330
	Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 
в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км
	10






	
	
	от 400
до 1 500
	330–1 500
	
	

	
	
	от 1 500
до 2 500
	1 500–
2 500
	
	

	
	
	свыше 2 500
	свыше
2 500
	
	


______________
Примечание.
Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения 
в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), указаны 
в СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденном приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

Таблица 1.1.1(2)

	Класс дороги
	Категория дороги
	Расчетная скорость, км/ч
	Общее число полос движения
	Ширина полосы движения, м
	Ширина укреплен-ной полосы      обочины, м
	Ширина обочины, м

	Авто-магистраль
	IA
	150
	4 и более 
в каждом направле-нии
	3,75
	–
	3,75

	Скоростная автомобиль-ная дорога
	IБ
	120
	4 и более 
в каждом направлении
	3,75
	–
	3,75

	Обычная автомобиль-ная дорога
	IВ
	100
	4
	3,5–3,75 
	0,75/ 0,50
	3,75

	
	II
	120
	2
	3,5–3,75 
	0,75/ 0,50
	3,75–2,50

	
	III
	100
	2
	3,5
	0,50
	2,50

	
	IV
	80
	2
	3,00
	0,50
	2,00



1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Перечень объектов муниципального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанными объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.2. 
Таблица 1.1.2

	№
	Наименование объекта
Местного  значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного  значения для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области


	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  1
	Пожарные депо, посты пожарной охраны
	Количество (объект) на населенный пункт при численности его населения 
и площади1
	Радиус обслужива-ния, км
	3

	
	
	Численность населения, чел.
	Площадь, тыс. га
	
	
	

	
	
	до 5 000
	до 2
	1 объект 
на 1–2 поста
	
	

	
	
	от 5 000 
до 20 000
	до 2

	1 объект 
на 6 постов
	
	

	
	
	от 20 000 
до 50 000
	до 2

	2 объекта 
на 6 постов
	
	

	
	
	от 50 000 
до 100 000
	до 2

	2 объекта 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 2 до 4  
	3 объекта 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	от 100 000 
до 250 000
	от 2 до 4  
	4 объекта 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 4 до 6  
	5 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 6 до 8  
	6 объектов 
на 4–8 постов
	
	

	
	
	от 250 000 
до 500 000
	от 4 до 6  
	6 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 6 до 8  
	8 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 8 до10  
	9 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 10 до 12  
	11 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 12 до 14  
	12 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	от 500 000 
до 800 000
	от 6 до 8  
	9 объектов 
на 6–8 постов
	
	

	
	
	
	от 8 до10  
	10 объектов 
на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 10 до 12
	12 объектов 
на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 12 до 14  
	13 объектов 
на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 14 до 16  
	15 объектов 
на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 16 до 18  
	17 объектов 
на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 18 до 20  
	20 объектов на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 20 до 25  
	21 объект 
на 6–12 постов
	
	

	
	
	
	от 25 до 30  
	23 объекта
 на 6–12 постов
	
	

	  2
	Объекты гражданской обороны (убежища, противо-радиацион-ные укрытия)
	Площадь пола, кв. м
на 1 человека, размещаемого в убежище или укрытии во время чрезвычайной ситуации (далее – укрываемый)
	Радиус сбора укрывамых, м
	Для убежищ
10002

Для противо-радиацион-ных укрытий
10003

	
	
	в одноярусных помещениях
	0,6
	
	

	
	
	в двухъярусных помещениях
	0,5
	
	

	
	
	в трехъярусных помещениях
	0,4
	
	

	
	
	внутренний объем помещения, 
куб. м на 1 укрываемого
	Не менее
1,2
	
	

	
	
	Вместимость, укрываемых
	
	

	
	
	убежища4
	Не менее 150
	
	

	
	
	противорадиационные укрытия
	
	
	

	
	
	в существующих зданиях и сооружениях
	Не менее 5
	
	

	
	
	в новых зданиях 
и сооружениях 
с укрытиями
	Не менее 50
	
	

	
	
	для медицинских организаций


	Не менее 80
	
	

	  3
	Берего-защитные сооружения
	%
	60
	–
	–



Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального  значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, местного, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области установлены в соответствии с требованиями, установленными СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны.
 Порядок и методика определения», утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181, СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*», утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр.
___________________
1 Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта.
2 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий – не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.
3 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий – не более 1000 м.
4 Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения 
(на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар). 

1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального  значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

Перечень объектов муниципального значения в области образования населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального  значения в области образования населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области образования населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

	№
	
Наименование объекта 
муниципального значения 
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального значения 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1
	Профессиональ-ные образовательные организации
	Количество мест
на 1 000 жителей в возрасте 15–19 лет
	500*
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	150

	
	
	
	
	Транспортная доступность
 в пределах населенных пунктов, мин
	30

	2
	Организации дополнительного образования
	Количество мест на программах дополнительного образования
на 100 жителей
в возрасте 5–18 лет
	75
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	150

	
	
	
	
	Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, мин
	30


___________________
* Применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием 
на проектирование.
1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Перечень объектов муниципального  значения в области здравоохранения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области здравоохранения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области здравоохранения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.4.
Таблица 1.1.4

	№
	Наименование объекта муниципального  значения
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального  значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного  значения
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Лечебно-профилактичес-кие медицинские организации (больницы,
в том числе скорой медицинской помощи)
	Количество мест 
в стационарах
на 1 000 жителей
	8
	Транспортная доступность 
в пределах области, км 
	200



	
	
	
	
	Транспортная доступность 
в пределах 
поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, мин
	30

	2
	Лечебно-профилактичес-кие медицинские организации 
	Количество мест 
в стационарах 
на 1 000 жителей 
в возрасте
от 0 до 17 лет
	5,3
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	(детские больницы)
	
	
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, мин
	30

	3
	Лечебно-профилактичес-кие медицинские организации (поликлиники,
в том числе детские)
	Количество посещений
в смену
на 1 000 жителей
	27,2
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	
	
	Транспортная доступность в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, мин
	30

	4
	Специализиро-ванные медицинские организации
(в том числе
по профилю медицинской помощи), диспансеры
	Количество мест 
в стационарах 
на 1 000 жителей
	3,3
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	
	
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, мин
	30

	5
	Санаторно-курортные организации
	Количество мест 
на 1 000 жителей
	1,3
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	6
	Медицинские организации особого типа (территориаль-ный центр медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы)
	Количество коек на 1 000 жителей
	По заданию на проекти-рование, опреде-ляемому                                                          органами здраво-охранения
	Транспортная доступность в пределах области, час
	1

	7
	Фельдшерско-акушерские пункты*
	Количество объектов в населенном пункте с количеством 100–2000 жителей
	1
	Транспортная доступность, час
	1

	8
	Станция переливания крови
	Количество коек на 1 000 жителей
	По заданию на проекти-рование, опреде-ляемому органами здраво-охранения
	Транспортная доступность в пределах области, км
	200


______________________
* В населенных пунктах с числом жителей 100–300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.
В населенных пунктах с числом жителей 301–1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.
В населенных пунктах с числом жителей 1001–2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

Перечень объектов муниципального значения в области физической культуры и спорта, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области физической культуры и спорта населения городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области Орловской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области физической культуры и спорта населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

	№ 
	Наименование 
объекта муниципального  значения
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального  значения 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадионы
с трибунами
на 1500 мест 
и более, плоскостные спортивные сооружения
	Количество мест 
на 1 000 жителей
	247
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	м2 на 1 000 жителей
	80
	Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, мин
	30

	2
	Плавательные бассейны
	Площадь зеркала воды, 
м2 на 1 000 жителей
	50
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	
	
	Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, мин
	30

	3
	Центры спортивной подготовки,
в том числе легкоатлети-ческой, 
по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта
и зимним видам спорта
	Количество мест 
на 1 000 жителей
	50
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	м2 площади пола
на 1 000 жителей
	120
	Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, мин
	30

	4
	Организации спортивной направленности, осуществляю-щие деятельность
в области физической культуры
и спорта (спортивные школы,
в том числе адаптивные спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы, специализиро-
ванные детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, училища,
в том числе олимпийского резерва)
	Количество мест 
на 1000 жителей 
в возрасте 
6–15 лет
	280
	Транспортная доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	
	
	Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, мин
	30



1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.6.
Таблица 1.1.6

	№ 
	Наименование 
объекта муниципального  значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального  значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского районаОрловской области

	
	
	Единица измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Понизитель-ные подстанции
и переключа-тельные пункты напряжением свыше 
35 кВ до 220 кВ
	Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт*ч/чел. в год
	группа населен-ного пункта
	без стационар-ных электроплит
	со стационар-ными электро-плитами

	
	
	
	крупный
	2880
	3460

	
	
	
	большой
	2620
	3200

	
	
	
	средний
	2300
	2880

	
	
	
	малый
	2170
	2750

	
	
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, час
	группа населен-ного пункта
	без стационар-ных электроплит
	со стационар-ными электро-плитами

	
	
	
	крупный
	5450
	5750

	
	
	
	большой
	5400
	5650

	
	
	
	средний
	5350
	5550

	
	
	
	малый
	5300
	5500

	
	
	размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций напряжением свыше 
35 кВ до 220 кВ, м2
	4500


1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского  района Орловской области
Перечень объектов муниципального  значения в области социального обслуживания населения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения такими объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области объектами муниципального  значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.7.
Таблица 1.1.7

	№
	Наименование муниципального  значения
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального  значения 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Психо-неврологические интернаты
	Количество мест 
на 10 000 жителей
	29,4
	Транспортная доступность 
в пределах 
поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30 






	2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов
с физическими нарушениями
	Количество мест
 на 1 000 жителей 
в возрасте старше 
18 лет
	28
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30

	3
	Дома-интернаты
для престарелых, ветеранов труда 
и войны
	Количество мест 
на 1 000 жителей старше 60
	28
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30

	4
	Детские дома-интернаты
	Количество мест 
на 1 000 жителей 
в возрасте 4–17 лет
	3
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30

	5
	Центр занятости населения
	Количество объектов на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ
	1
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30

	6
	Геронто-логический центр
	Количество организаций на                10 000 жителей в возрасте старше 75 лет
	1
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30

	7
	Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов
	Количество организаций на 50 000 жителей
	1
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30

	8
	Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
	Количество организаций на 50 000 жителей
	1
	Транспортная доступность 
в пределах поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, км
	30



1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области культуры 
и искусства, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области культуры 
и искусства населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального  значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области приведены в таблице 1.1.8.
Таблица 1.1.8

	№ 
	Наименование объекта 
Муниципального  значения
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального  значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального  значения для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1
	Концертные залы и театры,
в том числе специализи-рованные 
	Количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского поселения,
муниципального района, муниципального округа, городского округа
	
	Транспортная доступность: 
	

	
	
	
	
	для жителей  сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, час
	1


	
	Театры
	
	6
	
	

	
	Концертные залы, филармония
	
	5
	
	

	 2
	Цирковая площадка
	Количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельскогопоселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа
	1
	Транспортная доступность: 
	

	
	
	
	
	для жителей сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, час
	1

	 3
	Муниципальные выставочные залы и музеи
	Количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского  поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа
	5
	Транспортная доступность: 
	

	
	
	
	
	для жителей сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, час
	1

	 4
	муниципальныебиблиотеки
	Количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа
	
	Транспортная доступность: 
	

	
	Универсальная библиотека
	
	1
	для жителей сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, час
	1

	
	Детская 
библиотека
	
	1
	
	

	
	Библиотека 
для инвалидов 
по зрению
	
	1
	
	

	
	Точка доступа
к полно-текстовым информацион-ным ресурсам
	
	2
	
	

	 5
	Учреждения культуры 
клубного типа (дом (центр народного творчества), дворец культуры)
	Количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа
	2
	Транспортная доступность: 
	

	
	
	
	
	для жителей сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, час
	1

	 6
	Зоопарк (ботанический сад)
	Количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа
	1
	Транспортная доступность: 
	

	
	
	
	
	для жителей сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, час
	1









1.1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами в области обеспечения деятельности органов государственной власти и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района
Орловской области

Перечень объектов муниципального значения в области обеспечения органов государственной власти, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.9.
Таблица 1.1.9

	№ 
	Наименование объекта 
Муниципального  значения
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального  значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального  значения 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты размещения органов государственной власти Орловской области при этажности: 
3–5 этажей
9–12 этажей
16 и более этажей
	Площадь помещений, 
м2 на сотрудника
	







30–54
12–13
10,5
	Транспортная 
доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	
	
	Транспортная 
доступность 
в пределах регионального центра, мин
	30

	2
	Государствен-ный архив*:
читальный 
зал,
рабочее помещение
	Площадь, 
м2 на 1 место
	

2,7

4
	Транспортная 
доступность 
в пределах области, км
	200

	
	
	
	
	Транспортная 
доступность 
в пределах регионального центра, мин
	30

	3
	Здания судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации (мировые судьи).
При 1 судье.
При 5 судьях.
При 10 членах суда.
При 25 членах суда
	Количество человек (судей) 
на 60 000 жителей


	1
	Транспортная 
доступность 
в пределах области, км
	50

	
	
	Площадь участков судов общей юрисдикции, га
	
0,15
0,08
0,061

0,034
	Транспортная 
доступность 
в пределах населенных пунктов, мин
	30







________________
* Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к объектам размещения органов государственной власти Орловской области, значение показателя транспортно-пешеходной доступности при этом должно составлять не более 30 минут от административных объектов.

1.1.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Перечень объектов муниципального  значения в области обращения 
с отходами, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области обращения 
с отходами населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены в соответствии с полномочиями городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения в области обращения с отходами населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области представлены в таблице 1.1.10.
Таблица 1.1.10
	№ 
	Наименование объекта муниципального значения
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения  городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального  значения 
для населения  городского поселения Хомутово Новодеревеньковского  района  Орловской области

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	 1
	Полигон твердых коммунальных отходов
	Площадь земельного участка 
на 1 000 т бытовых отходов, га 
	0,02
	Транспортная доступность
	-

	2
	Мусоро-перерабатываю-щие 
и мусоро-сжигательные предприятия
	Площадь земельного участка на 1 000 т бытовых отходов, га 
	0,05
	Транспортная доступность 
	-



1.2. Расчетные показатели минимально допустимого количества 
машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых 
в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон представлены 
в таблице 1.2.
Таблица 1.2

	№ 
	Наименование объекта 
	Наименование показателя, ед. изм.
	Расчетная величина 

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления
	1 машино-место 
на кв.м общей площади
	200–220

	2.
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания 
и помещения общественных организаций
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	100–120

	
	
	
	

	3.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	50–60

	
	
	
	

	4.
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
	
	

	
	с операционными залами
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	30–35

	
	без операционных залов
	1 машино-место на кв. м общей площади
	55–60

	5.
	Здания и комплексы многофункциональные 
	В соответствии с СП 160.1325800.2014 «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России 
от 7 августа 2014 года № 440/пр

	6.
	Общественные помещения с гибким функциональным назначением
	1 машино-место 
на кв. м расчетной площади
	50–60

	7.
	Здания судов общей юрисдикции
	В соответствии с СП 152.13330.2018 «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 15 августа 2018 года 
№ 524/пр

	8.
	Здания и сооружения следственных органов
	В соответствии с СП 228.1325800.2014 «Свод правил. Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России 
от 26 декабря 2014 года № 912/пр

	9.
	Здания общеобразовательных организаций
	По заданию на проектирование

	10.
	Здания дошкольных организаций
	По заданию на проектирование

	11.
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования
	Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену
	2–4 преподава-теля 
и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов

	12.
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	Преподаватели, занятые в одну смену
	2–3

	13.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	20–25

	14.
	Научно-исследовательские и проектные институты
	1 машино-место 
на кв.м. общей площади
	140–170

	15.
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	Работающие в двух смежных сменах, чел.
	6–8

	16.
	Объекты производственного 
и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	100 чел., работающих 
в двух смежных сменах
	7–10

	17.
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 машино-место 
на кв. м расчетной площади
	30–35

	18.
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги 
и т. п.)
	1 машино-место 
на кв. м расчетной площади
	40–50

	19.
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т. п.)
	1 машино-место 
на кв. м расчетной площади
	60–70

	20.
	Рынки постоянные:
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	30–40

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	40–50

	21.
	Объекты коммунально-бытового обслуживания: 
	
	

	
	бани
	Единовременные посетители
	5–6

	
	ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	10–15

	
	салоны ритуальных услуг
	1 машино-место 
на кв. м общей площади
	20–25

	
	химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры 
по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Рабочее место приемщика
	1–2

	22.
	Гостиницы
	В соответствии с СП 257.1325800.2020 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года 
№ 922/пр

	23.
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	Единовременные посетители
	6–8

	24.
	Здания театрально-зрелищные
	В соответствии с СП 309.1325800.2017 «Свод правил. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования»,
утвержденным приказом Минстроя России от 29 августа 2017 года 
№ 1179/пр

	25.
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	Постоянные места
	6–8

	26.
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Единовременные посетители
	8–10, но не менее 10 машино-мест на объект

	27.
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Единовременные посетители
	4–7

	28.
	Бильярдные, боулинги
	Единовременные посетители
	3–4

	29.
	Здания и помещения медицинских организаций
	В соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России 
от 18 февраля 2014 года № 58/пр

	30.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Места на трибунах
	25–30

	31.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы):
	
	

	
	общей площадью менее 1000 кв. м.
	1 машино-место 
на кв. м. расчетной площади
	25–40

	
	общей площадью 1000 кв. м. и более
	1 машино-место 
на кв. м. расчетной площади
	40–55

	32.
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:
	
	

	
	тренажерные залы площадью 150–500 кв. м.
	Единовременные посетители
	8–10

	
	ФОК с залом площадью 1000–2000 кв. м.
	Единовременные посетители
	10

	
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв. м.
	Единовременные посетители
	5–7

	33.
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Единовременные посетители
	3–4

	34.
	Аквапарки, бассейны
	Единовременные посетители
	5–7

	36.
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м.
	Единовременные посетители
	6–7

	37.
	Железнодорожные вокзалы
	Пассажиры дальнего следования в час пик
	8–10

	38.
	Автовокзалы
	Пассажиры в час пик
	10–15

	39.
	Аэровокзалы
	Пассажиры в час пик
	6–8

	40.
	Речные порты
	Пассажиры в час пик
	7–9

	41.
	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы
	Одно машино-место 
на количество расчетных единиц 
в соответствии 
с СП 308.1325800.2017 «Свод правил. Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)», утвержденным приказом Минстроя России от 20 октября 2017 года № 1454/пр
	7–9

	42.
	Жилая застройка 
	В соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр


________________
Примечание.
На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры следует выделять не менее 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, определять расчетом при количестве мест:
до 100 включительно – 5 % процентов, но не менее одного места; 
от 101 до 200 включительно – 5 мест и дополнительно 3 % от количества мест свыше 100;
от 201 до 500 включительно – 8 мест и дополнительно 2 % от количества мест свыше 200;
501 и более – 14 мест и дополнительно 1 % от количества мест свыше 500.


1.3. Расчетные показатели  минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых 
у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых 
у границ лесопарков, зон отдыха и курортных  зон представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

	№ 
	Наименование объекта 
	Наименование показателя, ед. изм.
	Расчетная величина 

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	15–20

	2.
	Лесопарки и заповедники
	100 единовременных посетителей
	7–10

	3.
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	100 единовременных посетителей
	10–15

	4.
	Береговые базы маломерного флота
	100 единовременных посетителей
	10–15

	5.
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3–5



1.4.Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений

Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений  представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4

	№ 
	Наименование объекта 
	Наименование показателя, 
ед. изм.
	Расчетная величина 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общегородские территории общего пользования:
	площадь озелененных территорий общего пользования
	

	
	крупнейшие, крупные и большие городские населенные пункты;
	кв. м на одного человека
	10

	
	средние городские населенные пункты;
	кв. м на одного человека
	7

	
	малые городские населенные пункты (численностью до 20 000 человек);
	кв. м на одного человека
	8 
(10)

	
	сельские населенные пункты
	кв. м на одного человека


	12

	2.
	Территории общего пользования жилых районов:
	площадь озелененных территорий общего пользования
	

	
	крупнейшие, крупные и большие городские населенные пункты;
	кв. м на одного человека
	6

	
	средние городские населенные пункты;
	кв. м на одного человека
	6

	
	малые городские населенные пункты (численностью до 20 000 человек);
	не устанавливается

	
	сельские населенные пункты
	не устанавливается


________________
Примечание.
В крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно 
к указанным в таблице 1.4 озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв. м на одного человека.
В структуре озелененных территорий крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 процентов.

1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области (далее также – муниципальные образования) установлены исходя из текущей обеспеченности городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах 
и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Обоснование предельных значений расчетных показателей, принятых 
в основной части муниципальных нормативов градостроительного проектирования, приведено в разделе 2 настоящих нормативов.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены для четырех категорий муниципальных образований, определенных по расчетному значению индекса потенциального развития муниципального образования Орловской области с учетом степени урбанизации территории (далее также – индекс ИПРМО). Принадлежность муниципального образования к одной из категорий отражена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 

Распределение муниципальных образований по категориям, определенным значениями индекса ИПРМО

	№ 
	Наименование муниципального образования
	Категории муниципальных образований по значению индекса ИПРМО

	
	
	МО 
1-й категории
	МО 
2-й категории
	МО 
3-й категории
	МО 
4-й категории



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Новодеревеньковский райнон 
	–
	Новодеревеньковский район 
	–
	–



При определении предельных значений расчетных показателей 
для муниципальных образований каждой категории выполнен расчет базового значения, к которому применено соответствующее значение индекса ИПРМО.
Обоснование распределения муниципальных образований 
по категориям, а также расчет индекса потенциального развития муниципального образования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского район Орловской области с учетом степени урбанизации территории приведены в материалах по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области приведены в таблице 1.5.2.
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	30	Таблица 1.5.2
	№
	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное (минимальное) значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное (максимальное) значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО 1-й категории
	МО 2-й категории
	МО 3-й категории
	МО 4-й категории
	Единица 
измерения
	МО 1-й катего-рии
	МО 2-й катего-рии
	МО 3-й катего-рии
	МО 4-й катего-рии



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Область инженерно-технического обеспечения

	1.1
	Объекты электроснабжения городского округа

	1.1.1
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электро-потребления, кВт*ч/год
	2220
	–
	–
	–
	Удаленность точки возможного подключения, м
	300
	–
	–
	–

	1.2
	Объекты электроснабжения муниципального района, муниципального округа

	1.2.1
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем  электро-потребления, кВт*ч/год
	–
	1660,5
	1350
	1093,5
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	–
	0
	0
	0

	1.3
	Объекты электроснабжения поселения 

	1.3.1
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем  электро-потребления, кВт*ч/год
	–
	2091
(1168,5)
	1700
(950)
	1377
(769,5)
	Удаленность точки возможного подключения, м
	–
	300
(500)
	300
(500)
	300
(500)

	1.4
	Объекты газоснабжения городского округа

	1.4.1
	Комплекс сооружений
газоснабжения

	Объем газо-потребления, 
м3/год 
на 1 человека
	262,8
	–
	–
	–
	Удаленность точки возможного подключения, м
	300
	–
	–
	–

	1.5
	Объекты газоснабжения муниципального района, муниципального округа

	1.5.1
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребле-ния, 
м3/год 
на 1 человека
	–
	369
	300
	243
	Удаленность 
от границы населенного пункта, м
	–
	0
	0
	0

	1.6
	Объекты газоснабжения поселения 

	1.6.1
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребле-ния, 
м3/год 
на 1 человека
	–
	221,4
(270,6)
	180
(220)
	145,8
(178,2)
	Удаленность точки возможного подключения, м
	–
	300
(500)
	300
(500)
	300
(500)

	1.7
	Объекты теплоснабжения городского округа

	1.7.1
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребле-ния, МДж/год 
на 1 человека
	8979
	–
	–
	–
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500
	–
	–
	–

	1.8
	Объекты теплоснабжения поселения

	1.8.1
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотреб-ления, МДж/год 
на 1 человека
	–
	5043
	4100
	3321
	Удаленность точки возможного подключения, м
	–
	500
	500
	500

	1.9
	Объекты водоснабжения городского округа

	1.9.1
	Комплекс 
сооружений 
водоснабжения
	Объем 
водо-      потребления, 
литры в сутки 
на 1 человека
	360
	–
	–
	–
	Удаленность 
точки 
возможного подключения, м
	500
	–
	–
	–

	1.10
	Объекты водоснабжения муниципального района, муниципального округа

	1.10.1
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребле-ния, 
литры в сутки 
на 1 человека
	–
	196,8
	160
	129,6
	Удаленность 
от границы населенного пункта, м
	–
	0
	0
	0

	1.11
	Объекты водоснабжения поселения

	1.11.1
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребле-ния, 
литры в сутки 
на 1 человека
	–
	196,8
	160
	129,6
	Удаленность точки возможного подключения, м
	–
	500
	500
	500

	1.12
	Объекты водоотведения городского округа

	1.12.1
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, 
литры в сутки 
на 1 человека
	481,8
	–
	–
	–
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500
	–
	–
	–

	1.13
	Объекты водоотведения муниципального района, муниципального округа

	1.13.1
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, 
литры в сутки 
на 1 человека
	–
	196,8
	160
	129,6
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	–
	0
	0
	0

	1.14
	Объекты водоотведения поселения

	1.14.1
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, 
литры в сутки 
на 1 человека
	–
	196,8
	160
	129,6
	Удаленность точки возможного подключения, м

	–
	500
	500
	500

	2
	Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

	2.1
	Объекты автомобильных дорог городского округа

	2.1.1
	Улично-дорожная сеть
	Плотность сети, км/км2
	9,86
	–
	–
	–
	Расстояния между магистраль-ными улицами, м
	800
	–
	–
	–






	2.2
	Объекты автомобильных дорог муниципального района, муниципального округа

	2.2.1
	Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта 
с сетью дорог общего пользования
	Объект 
	–
	1 для каждого сельского н. п. независимо 
от  количества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	–
	0
	0
	0

	2.3
	Объекты автомобильных дорог поселений 

	2.3.1
	Улично-дорожная сеть
	Плотность сети, км/км2
	–
	5,54
(4,31)
	4,5
(3,5)
	3,65
(2,84)
	Расстояния между магистраль-ными улицами, м
	–
	800
	800
	800

	2.4
	Объекты транспортного обслуживания населения муниципального района, муниципального округа

	2.4.1
	Автостанция
	Объект 
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная (пешеходная) доступность, мин
	–
	60 (30)
	60 (30)
	60 (30)

	2.5
	Объекты транспортного обслуживания населения поселения

	2.5.1
	Остановочный пункт
	Объект
	–
	1 на н. п. незави-симо от коли- чества жителей
	1 на н. п. незави-симо от коли- чества жителей
	1 на н. п. незави-симо от коли- чества жителей
	Пешеходная доступность, мин
	–
	30
	30
	30







	
	
	
	
	
	от коли-чества жителей
	от коли-чества жителей


	
	
	
	
	

	3
	Область образования

	3.1
	Объекты образования городского округа

	3.1.1
	Дошкольная образовательная организация
	Количество мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 0 до 7 лет 
в городском (сельском) н. п.
	100
(99)
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, мин
	30
	–
	–
	–








	3.1.2
	Обще-образовательная организация
	Количество мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 7 до 18 лет 
в городском (сельском) н. п.
	100
(99)
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, мин 
	30
	–
	–
	–

	3.1.3
	Организации дополнительного образования
	Количество мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 5 до 18 лет 
в городском (сельском) н. п.
	66
(22)
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, мин
	30
	–
	–
	–

	3.2
	Объекты образования муниципального района, муниципального округа

	3.2.1
	Дошкольная образовательная организация
	Количество мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 0 до 7 лет 
в городском (сельском) н. п.
	–
	80
(56)
	65
(45)
	53
(36)
	Пешеходная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	3.2.2
	Обще-образовательная организация
	Количество мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 7 до 18 лет 
в городском (сельском) н. п.
	–
	100
 (56)
	95
(45)
	77
(36)
	Пешеходная доступность, мин 
	–
	30
	30
	30

	3.2.3
	Организации дополнительного образования
	Количество мест 
на 100 детей 
в возрасте 
от 5 до 18 лет 
в городском (сельском) н. п.
	–
	37
(13)
	30
(10)
	25
(8)
	Пешеходная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	4
	Область физической культуры и массового спорта

	4.1
	Объекты физической культуры и массового спорта городского округа

	4.1.1
	Спортивное плоскостное сооружение 
с трибунами
	Объект 
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	60
	–
	–
	–

	4.1.2
	Крытый спортивный универсальный 
зал с трибунами
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	60
	–
	–
	–

	4.1.3
	Бассейн
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-
чества 
жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	60
	–
	–
	–

	4.1.4
	Спортивная площадка
	
	
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, м
	500
	–
	–
	–

	
	При численности 
до 1000 жителей
	Количество объектов 
на н. п.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	При численности более 1000 жителей
	Количество объектов на
1000 жителей
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района, муниципального округа 

	4.2.1
	Спортивное плоскостное сооружение 
без трибун
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	4.2.2
	Спортивное плоскостное сооружение 
с трибунами
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	4.2.3
	Крытый спортивный универсальный 
зал с трибунами
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	4.2.4
	Бассейн
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	4.3
	Объекты физической культуры и массового спорта поселений

	4.3.1
	Спортивная площадка
	
	–
	
	
	
	Пешеходная 
доступность, 
м

	–
	500
	500
	500

	
	При численности 
до 1 000 жителей
	Количество объектов на 
н. п.
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	При численности более 1000 жителей
	Количество объектов на 
1000 жителей
	
	1,3
	1
	0,8
	
	
	
	
	

	5
	Область обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

	5.1
	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов городского округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Мусоро-перегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО
	Объект 
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин.
	60
	–
	–
	–

	5.2
	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района,                         муниципального округа

	5.2.1
	Мусоро-перегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	6
	Область культуры

	6.1
	Объекты культуры городского округа

	6.1.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	6.1.1.1
	Общедоступная (межпоселенческая) библиотека
	Количество объектов 
на 20 000 жителей
	2
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.1.2
	Детская 
(межпоселенческая) библиотека
	Количество объектов 
на 10 000 детей 
до 14 лет
	2
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.1.3
	Точка доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам
	Объект 
	2 незави-
симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная 
доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.2
	Объекты музейного обслуживания

	6.1.2.1
	Музей краеведческий
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-
чества 
жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.2.2
	Музей тематический
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.3
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	6.1.3.1
	Учреждение клубного типа
	Объект
	-
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.3.2
	При численности более 500 000 жителей
	На 
200 000 жителей
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.3
	При численности 
от 100 000 до 500 000 жителей
	На 
100 000 жителей
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.4
	При численности 
до 100 000 жителей
	На 
20 000 жителей
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.4
	Зрелищные организации

	6.1.4.1
	Концертный зал
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-
чества 
жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.4.2
	Концертный 
коллектив
	Объект
	1 незави-
симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная
 доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	6.1.4.3
	Кинозал 
	Количество объектов 
на 20 000 жителей
	2
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	30
	–
	–
	–

	6.1.5
	Объекты культуры и отдыха

	6.1.5.1
	Зоопарк (ботанический сад)
	Объект
	1 на муни-ципальное образова-ние с чис-ленностью более 
250 000 жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–








	6.2
	Объекты культуры муниципального района, муниципального округа 

	6.2.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	6.2.1.1
	Общедоступная (межпоселенческая) библиотека
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	6.2.1.2
	Детская 
(межпоселенческая) библиотека
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	6.2.1.3
	Точка доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	6.2.2
	Объекты музейного обслуживания

	6.2.2.1
	Музей краеведческий
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	6.2.3
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	6.2.3.1
	Центр культурного развития
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей 
	Транспортная доступность, мин
	–
	40
	40
	40






	6.2.4
	Зрелищные организации

	6.2.4.1
	Концертный зал
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	40
	40
	40

	6.3
	Объекты культуры поселений

	6.3.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	6.3.1.1
	Точка доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.1.2
	Общедоступная библиотека с детским
 отделением
	Объект
	–
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.1.3
	Для городского поселения
	Количество объектов 
на 10 000 жителей
	
	2

	1

	0,8

	
	
	
	
	

	6.3.1.4
	Для сельского поселения 
	Объект
	
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	
	
	
	
	

	6.3.1.5
	Филиал общедоступной библиотеки 
с детским отделением (населенный пункт 
за исключением административного центра поселения  
с численностью населения 
от 1 001 жителя)
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.2
	Объекты музейного обслуживания

	6.3.2.1
	Музей краеведческий
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.3
	Объекты культурно–досугового (клубного) типа

	6.3.3.1

	Учреждение клубного типа
	Объект
	–
	
	
	
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.3.2
	Для городского поселения:
с численностью населения менее 
25 000 жителей
	Количество объектов на 
10 000 жителей

	
	

2


	

1


	

0,8


	
	
	
	
	

	6.3.3.3
	С численностью населения 
от 25 000 
до 100 000 жителей
	Количество объектов на 
25 000 жителей
	
	2
	1
	0,8
	
	
	
	
	

	6.3.3.4
	Для поселения 
	Объект
	
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Зрелищные организации

	6.3.4.1
	Концертный коллектив
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.4.2
	Кинозал 
	Объект
	–
	
	
	


	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	6.3.4.3
	Для городского поселения
	Объект
	
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	
	
	
	
	

	7
	Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	7.1
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа

	7.1.1
	Административное здание органов местного самоуправления
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	7.1.2
	Муниципальный архив
	Объект 
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	7.1.3
	Дома и дворцы бракосочетаний 
(в том числе встроенные)
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–





	7.2
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района, муниципального округа

	7.2.1
	Административное здание органов местного 
самоуправления
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	7.2.2
	Муниципальный архив
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	7.2.3
	Дома и дворцы бракосочетаний 
(в том числе встроенные)
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	7.3
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений

	7.3.1
	Административное здание органов местного 
самоуправления
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	40
	40
	40

	7.3.2
	Муниципальный архив
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	40
	40
	40

	7.3.3
	Дома и дворцы бракосочетаний 
(в том числе      встроенные) в городском поселении
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	40
	40
	40






	8
	Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

	8.1
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения городского округа

	8.1.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного 
обслуживания
	Объект
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	8.1.2
	Кладбища 
традиционного захоронения
	Площадь территории 
на 
1 000 жителей, га
	0,53
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	8.1.3
	Закрытые кладбища 
и мемориальные 
комплексы, кладбища 
с погребением после кремации, колумбарии
	Площадь территории 
на 
1 000 жителей, га

	0,04
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, 
мин
	40
	–
	–
	–

	8.2
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района, муниципального округа 

	8.2.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного 
обслуживания
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей

	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	8.2.2
	Закрытые кладбища 
и мемориальные комплексы, кладбища 
с погребением после кремации, колумбарии
	Площадь территории 
на 
1 000 жителей, га

	–
	0,025
	0,02
	0,016
	Транспортная доступность, мин
	–
	60
	60
	60

	8.3
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений

	8.3.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного 
обслуживания 
	Объект
	–
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	1 незави-симо 
от коли-чества жителей
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	8.3.2
	Кладбища 
традиционного захоронения
	Площадь территории 
на  
1 000 жителей городского (сельского) поселения, га
	–
	0,3
(0,025)
	0,24
(0,02)
	0,19
(0,016)
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	9
	Область благоустройства территории

	9.1
	Объекты благоустройства территории городского округа

	9.1.1
	Объекты общественных пространств

	9.1.1.1
	Парк (парк культуры 
и отдыха)
	Количество объектов 
на 30 000 жителей
	2
	–
	–
	–
	Транспортная доступность, мин
	40
	–
	–
	–

	9.1.1.2
	Территория 
рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)
	Площадь 
территории 
на 1 жителя, м2
	21,9
	–
	–
	–
	Транспортная 
доступность, мин
	30
	–
	–
	–

	9.1.2
	Объекты благоустройства

	9.1.2.1
	Детская площадка
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	1,1
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, м
	500
	–
	–
	–

	9.1.2.2
	Площадка 
для отдыха и досуга
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	0,22
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, м
	600
	–



	–
	–

	9.1.2.3
	Площадка 
для выгула собак
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	0,22
	–
	–
	–
	Пешеходная доступность, м
	600
	–
	–
	–

	9.2
	Объекты благоустройства территории поселений

	9.2.1
	Объекты общественных пространств поселения

	9.2.1.1
	Парк (парк культуры 
и отдыха)

	Количество объектов 
на 30 000 жителей
	–
	1,23
	1
	0,81
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	9.2.1.3
	Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	–
	9,84
(14,76)
	8
(12)
	6,48
(9,72)
	Транспортная доступность, мин
	–
	30
	30
	30

	9.2.2
	Объекты благоустройства

	9.2.2.1
	Детская площадка
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	–
	0,62
	0,5
	0,41
	Пешеходная доступность, м
	–
	500
	500
	500

	9.2.2.2
	Площадка 
для отдыха и досуга
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	–
	0,12
	0,1
	0,08
	Пешеходная доступность, м
	–
	600
	600
	600

	9.2.2.3
	Площадка 
для выгула собак
	Площадь территории 
на 1 жителя, м2
	–
	0,12
	0,1
	0,08
	Пешеходная доступность, м
	–
	600
	600
	600



2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части муниципальных  нормативов градостроительного проектирования

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области объектами муниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области установлены на основании параметров и условий социально-экономического развития области, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в части размещения объектов муниципального  значения.
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1

	№
	Наименование объекта
	Расчетный 
показатель
	Обоснование расчетного показателя



	1
	2
	3
	4

	1
	Объекты муниципального  значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения населения

	1.1
	Автовокзалы регионального 
и межмуници-пального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости 
при суточном отправлении)
	Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры области 
с учетом требований, установленных 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
1. При суточном отправлении 
от 4 000 до 6 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен 
на уровне 200 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров 
в сутки (4 % для автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(4 000 + 6 000) / 2 = 5 000;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
5 000 х 0,04 = 200 человек, где:
0,04 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения.
2. При суточном отправлении 
от 6 000 до 8 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен 
на уровне 300 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров 
в сутки (4,2 % для автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров: 
(6 000 + 8 000) / 2 = 7 000;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
7 000 х 0,042 = 300 человек, где:
0,042 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения.
3. При суточном отправлении 
от 8 000 до 10 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен 
на уровне 400 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров 
в сутки (4,4 % для автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(8 000 + 10 000) / 2 = 9 000;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
9 000 х 0,044 = 400 человек, где:
0,044 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения.
4. При суточном отправлении 
от 10 000 до 15 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен 
на уровне 500 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров 
в сутки (4 % для автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(10 000 + 15 000) / 2 = 12 500;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
12 500 х 0,04 = 500 человек, где:
0,04 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения.
5. При суточном отправлении 
от 15 000 до 25 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен 
на уровне 600 человек.
Обоснование: среднее количество отправляемых пассажиров: 
(15 000 + 25 000) / 2 = 20 000;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
20 000 х 0,04 х 0,75 = 600 человек, где:
0,04 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения;
0,75 – поправочный коэффициент.
6. При суточном отправлении 
от 25 000 до 40 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен 
на уровне 730 человек.
Обоснование: среднее количество отправляемых пассажиров: 
(25 000 + 40 000) / 2 = 32 500;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
32 500 х 0,04 х 0,752 ≈ 730 человек, где:
0,04 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения;
0,75 – поправочный коэффициент.
7. При суточном отправлении свыше 
40 000 человек показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 
900 человек.
Обоснование: среднее количество отправляемых пассажиров принимается 
по минимальному показателю отправляемых пассажиров 40 000 человек;
вместимость автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения:
40 000 х 0,04 х 0,752 = 900 человек, где:
0,04 – доля отправляемых пассажиров 
для автовокзалов регионального 
и межмуниципального сообщения;
0,75 – поправочный коэффициент

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

	1.2
	Автостанции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости 
при суточном отправлении пассажиров)
	Установлен с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Показатель вместимости автостанции установлен на уровне:
1. При суточном отправлении 
от 100 до 200 пассажиров – 10 человек.
Обоснование: показатель вместимости автостанции принимается в размере 
6,5 % исходя  из среднего количества отправляемых пассажиров 
в сутки.
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(100 + 200) / 2 = 150;
вместимость автостанции:
150 х 0,065 ≈ 10 человек, где:
0,065 – доля отправляемых пассажиров 
в сутки для автостанций.
2. При суточном отправлении 
от 200 до 400 пассажиров – 24 человека: среднее количество отправляемых пассажиров:
(200 + 400) / 2 = 300;
вместимость автостанции:
300 х 0,065 х 1,25 ≈ 24 человека, где:
0,065 – доля отправляемых пассажиров 
в сутки для автостанций;
1,25 – поправочный коэффициент.
3. При суточном отправлении 
от 400 до 600 пассажиров – 41 человек: среднее количество отправляемых пассажиров:
(400 + 600) / 2 = 500;
вместимость автостанции:
500 х 0,065 х 1,25 = 41 человек, где:
0,065 – доля отправляемых пассажиров 
в сутки для автостанций;
1,25 – поправочный коэффициент.
4. При суточном отправлении 
от 600 до 1 000 пассажиров – 
65 человек: среднее количество отправляемых пассажиров:
(600 + 1 000) / 2 = 800;
вместимость автостанции:
800 х 0,065 х 1,25 = 65 человек, где:
0,065 – доля отправляемых пассажиров 
в сутки для автостанций;
1,25 – поправочный коэффициент

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

	1.3
	Железно-дорожные вокзалы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости 
при суточном отправлении пассажиров)
	Установлен в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования железнодорожных вокзалов 
для пассажиров дальнего следования, введенными указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 декабря 1997 года № O-1у

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

	1.4
	Речные вокзалы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости 
при суточном отправлении)
	Установлен согласно Рекомендациям по проектированию вокзалов, разработанным ЦНИИП градостроительства Госстроя России,1997 год (Общероссийским строительным каталогом присвоен номер МДС 32-1.2000)


	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Установлен исходя 
из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

	1.5
	Аэровокзал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости 
при суточном отправлении)
	Установлен согласно Рекомендациям по проектированию вокзалов, разработанным ЦНИИП градостроительства Госстроя России,1997 год (Общероссийским строительным каталогом присвоен номер МДС 32-1.2000)

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Установлен исходя 
из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

	1.6
	Автомобильные дороги регионального 
и межмуни-ципального значения
	Расчетные показатели 
для проектиро-вания (характеристики поперечного профиля)
	Установлены согласно СП 34.13330.2021«Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», утвержденному приказом Минстроя России от 9 февраля 2021 года № 53/пр

	2
	Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	2.1
	Пожарные депо, посты пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель количества объектов 
и их площади 
на населенный пункт 
при различной численности населения)
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181

	2.2
	Объекты гражданской обороны (убежища, противо-радиационные укрытия)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости 
м2 на 1 укрываемого)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными 
СП 88.13330.2022 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*», утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр

	
	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости укрываемых 
в каждом сооружении)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными 
СП 88.13330.2022 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*», утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (радиус сбора укрываемых)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными 
СП 88.13330.2022 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*», утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года  № 1101/пр

	2.3
	Берегозащитные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлен в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Орловской области

	3
	Объекты регионального значения в области образования

	3.1
	Профессиональ-ные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1 000 жителей 
в возрасте 15–19 лет)
	Установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций 
и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность 
и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем министра образования и науки Российской Федерации 
Климовым А. А. 4 мая 2016 года 
№ АК-15/02вн.
Согласно указанным Методическим рекомендациям необходимо обеспечить местами в профессиональных образовательных организациях 50 % жителей региона в возрасте 15–19 лет. Необходимый уровень обеспеченности равен 500 мест на 1 000 жителей 
в возрасте 15–19 лет

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из расчета размещения объекта в муниципальных образованиях Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов

	3.2
	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 100 жителей 
в возрасте 5–18 лет)
	Установлен в размере 75 мест 
на 100 жителей в возрасте 
от 5–18 лет согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций 
и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе 
в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава 
и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым А. А. 4 мая 2016 года № АК-15/02вн

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Принят в размере 30 мин с учетом характера расселения населения Орловской области согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым А. А. 4 мая 2016 года № АК-15/02вн

	4
	Объекты регионального значения в области здравоохранения

	4.1
	Лечебно-профилакти-ческие медицинские организации (больницы, 
в том числе скорой медицинской помощи)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест 
в стационарах 
на 1 000 жителей)
	Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения области, с учетом требований, установленных                              СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», утвержденным приказом Минстроя России от 19 мая 2022 года № 389/пр, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Обоснование: согласно данным                 Департамента здравоохранения Орловской области, текущая обеспеченность местами в стационаре медицинских организаций данного типа – 8 мест на 1 000 жителей.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, 
с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области, исходя из текущего состояния 
и перспектив развития территорий

	4.2
	Лечебно-профилакти-ческие медицинские организации (детские больницы)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест 
в стационарах 
на 1 000 жителей 
в возрасте 
0–17 лет)
	Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения области, с учетом требований, установленных 
СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Обоснование:
согласно данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущая обеспеченность местами 
в стационаре медицинских организаций данного типа – 5,3 места на 1 000 жителей в возрасте 0–17 лет.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный 
показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструкту-ры области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	4.3
	Лечебно-профилактичес-кие медицинские организации (поликлиники, 
в том числе детские)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество посещений 
в смену 
на 1 000 жителей)
	По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущая обеспеченность населения 
по данному показателю составляет 
27,2 посещения в смену на 1 000 жителей по всем медицинским организациям данного типа. Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года 
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохра-няется тенденция сокращения числен-ности населения Орловской области.
По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимаем текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	4.4
	Специализиро-ванные медицинские организации 
(в том числе 
по профилю медицинской помощи), диспансеры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест 
в стационарах 
на 1 000 жителей)
	Обоснование:
согласно данным Департамента здраво-охранения Орловской области, текущая обеспеченность местами в стационаре медицинских организаций данного типа – 3,3 места на 1 000 жителей.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов 
от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области, исходя 
из текущего состояния и перспектив развития территорий

	4.5
	Санаторно-курортные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1 000 жителей)
	Установлен исходя из текущего состояния детских санаториев Орловской области, демографических изменений, в соответст-вии с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области, исходя из текущего состояния 
и перспектив развития территорий

	4.6
	Медицинские организации особого типа (территориаль-ный центр медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество коек на 1 000 человек)
	Установлен исходя из текущего состояния развития Орловской области, с учетом требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя 
из текущего состояния 
и перспектив развития территорий

	4.7
	Фельдшерско-акушерские пункты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов в населенном пункте с количеством 100–2000 человек)
	Установлен исходя из текущего состояния развития области, с учетом требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	4.8
	Станция переливания крови
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество коек на 1 000 человек)
	Установлен исходя из текущего состояния и развития системы здравоохранения области с учетом требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными                               СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	5
	Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта

	5.1
	Стадионы 
с трибунами 
на 1500 мест 
и более, плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализированными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016«Сводом правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями составит
247 мест на 1000 жителей. Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области.  Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	5.2
	Плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь зеркала воды на 1 000 жителей)
	Установлен исходя из текущей обеспеченности области плавательными бассейнами с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, и Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	5.3
	Центры спортивной подготовки, 
в том числе легкоатлети-ческой, 
по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта 
и зимним видам спорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
(мест 
на 1000 жителей)
	Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализированными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных                     СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности центрами спортивной подготовки составит:
50 мест на 1000 жителей. Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	5.4
	Организации спортивной направленности, осуществляющие деятельность 
в области физической культуры 
и спорта (спортивные школы, 
в том числе 
адаптивные спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы, специализиро-ванные детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, училища, в том числе олимпийского резерва)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
(мест 
на 1000 жителей 
в возрасте 
6–15 лет)
	Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализированными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными спортивными образовательными организациями составит: 280 мест на 1000 жителей в возрасте 6–15 лет. 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-вития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения                      численности населения Орловской области.
Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области исходя из текущего состояния 
и перспектив развития территорий

	6
	Объекты регионального значения в области энергетики

	6.1
	Понизительные подстанции 
и переключательные пункты напряжением свыше 
35кВ до 220 кВ
	Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт*ч/чел. в год
	В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно таблице 
2.4.4 РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года


	
	
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, час
	Значения расчетных показателей приняты в соответствии с таблицей 
2.4.4 РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года

	
	
	размер земельного участка, отводимого 
для понизитель-ных     подстанций напряжением свыше 
35 кВ до 220 кВ, м2
	Значение показателя принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38–750 кВ № 14278ТМ-Т1, утвержденных Минтопэнерго России
20 мая 1994 года

	7
	Объекты регионального значения в области социального обслуживания населения

	7.1
	Психо-неврологические интернаты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10 000 жителей)
	Согласно данным Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, текущая обеспеченность психоневрологическими интернатами составляет 2 221 место 
по всем организациям данного типа. Текущий уровень обеспеченности составляет 29,7 места на 10 000 жителей.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от                                 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области.
По данным Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из расчета размещения психоневрологических интернатов в каждом муниципальном образовании Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов

	7.2
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1 000 жителей 
в возрасте старше 18 лет)
	Установлен в размере 28 мест на 1000 жителей в возрасте старше 18 лет согласно СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из расчета размещения объектов данного типа в каждом муниципальном образовании Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов

	7.3
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1 000 жителей старше 60)
	Установлен в размере 28 мест на 1000 жителей в возрасте старше 60 лет согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из расчета размещения объектов данного типа в каждом муниципальном образовании Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов

	7.4
	Детские дома-интернаты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1 000 жителей 
в возрасте 
4–17 лет)
	Установлен в размере 3 места на 1000 человек в возрасте 4–17 лет согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов

	7.5
	Центр занятости населения

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов 
на муниципальный округ, район, городской округ)
	Обоснование: центры занятости населения представляют собой 28 казенных учреждений Орловской области в муниципальных округах, районах и городских округах области, то есть 1 объект на муниципальный округ, муниципальный район или городской округ.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов 
от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области.
Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен исходя из расчета размещения объектов в каждом муниципальном округе, муниципальном районе и городском округе Орловской области для обслуживания всего населения Орловской области с учетом территориальных особенностей муниципальных образований области

	7.6
	Геронтоло-гический центр
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на                10 000 жителей в возрасте старше 75 лет)
	Установлен в соответствии 
с методическими рекомендациями 
по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
	Установлен с учетом особенностей пространственной организации территории Орловской области

	7.7
	Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на 50 000 жителей)
	Установлен в соответствии 
с методическими рекомендациями 
по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом особенностей пространственной организации территории Орловской области

	7.8
	Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 
и занятий
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на 50 000 жителей)
	Установлен в соответствии 
с методическими рекомендациями 
по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом особенностей пространственной организации территории Орловской области

	8
	Объекты регионального значения в области культуры и искусства

	8.1
	Концертные залы и театры, 
в том числе специализиро-ванные
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского поселения,
муниципального района, муниципального округа, городского округа)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	8.2
	Цирковая площадка
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского  поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879


	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	8.3
	Муниципальные выставочные залы и музеи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского  поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879


	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	8.4
	Муниципальные библиотеки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского  поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	8.5
	Учреждения культуры клубного типа (дом (центр народного творчества), дворец культуры)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского  поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	8.6
	Зоопарк (ботанический сад)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество 
организаций 
на администра-тивный центр сельского  поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 
2023 года № Р-2879

	9
	Объекты муниципального  значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти

	9.1
	Объекты размещения органов государственной власти Орловской области
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь помещений, 
м2 на сотрудника)
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области исходя из текущего состояния 
и перспектив развития территорий

	9.2
	Государствен-ный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, 
м2 на 1 место)
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Минрегиона России 
от 27 декабря 2010 года № 782

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	9.3.
	Здания судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации (мировые судьи)

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь участка, га)
	Установлен в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области исходя из текущего состояния 
и перспектив развития территорий

	10
	Объекты муниципального  значения в области обращения с отходами

	10.1
	Полигон твердых коммунальных отходов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, 
га на 1000 т бытовых отходов)
	Установлены исходя из текущей обеспеченности Орловской области объектами в области обращения 
с отходами в соответствии с 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	10.2
	Мусоро-перерабатываю-щие и мусоросжигательные предприятия
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, 
га на 1000 т бытовых отходов)
	Установлены исходя из текущей обеспеченности Орловской области объектами в области обращения 
с отходами в соответствии 
с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр



2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон и минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон и минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	№
	Наименование объекта
	Расчетный 
показатель
	Обоснование расчетного показателя



	1
	2
	3
	4

	1
	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей

	1.1
	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых 
в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
(1 машино-место 
на кв. м общей площади, единовременные  посетители)
	Установлен в соответствии с  показателями, указанными в таблице 1.2 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

	1.2
	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых 
у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
(100 единовременных посетителей)
	Установлен в соответствии с  показателями, указанными в таблице 1.2 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

	2
	Площадь озеленения территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений

	2.1
	Площадь озеленения территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
(кв. м на одного человека)
	Установлен в соответствии с  показателями, указанными в таблице 9.2 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.




2.3. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области

2.3.1. Обоснование определения категории 
муниципальных образований Орловской области и значения индекса потенциального развития муниципального образования Орловской области 
с учетом степени урбанизации территории

Индекс ИПРМО определен для городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. Для определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований указанные муниципальные образования разделены на четыре категории, для каждой из которых определено среднее значение индекса ИПРМО (таблица 2.3.1 (1).

Таблица 2.3.1(1)

Значения индекса ИПРМО по каждому муниципальному образованию

	№ 
	Наименование 
муниципального 
образования
	Компоненты индекса ИПРМО (значения фактора индексов компонент)
	Значение
индекса ИПРМО

	
	
	Индекс КПР
	Индекс КТС
	Индекс КИП
	Индекс КОТ
	Индекс КОП
	Индекс КРОП
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	городское поселение Хомутово Новодеревеньковский района Орловской области
	▼
	▲
	
	▲
	▲
	
	1,34



Индекс компоненты определен по группам муниципальных образований, установленных по плотности расселения на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (площадь территории муниципальных образований) (таблица 2.3.1(2).
__________________
Примечание.
Индивидуальные значения индекса ИПРМО для каждого муниципального, городского округа, муниципального района получены путем анализа компонент индекса (результаты приведены далее) на основе разработанной по законам комбинаторики матрицы соответствия значений факторов индексов D, T, I, С, P, F.
Индекс ИПРМО определен в результате DTI&СPF-анализа по составляющим компонентам:
1. Компонента плотности расселения по муниципальным образованиям – КПР, характеризующаяся индексом компоненты – D.
2. Компонента уровня транспортного сообщения – КТС, характеризующаяся индексом компоненты – Т.
3. Компонента уровня инвестиционного и научно-технического потенциала – КИП, характеризующаяся индексом компоненты – I.
4. Компонента распределения объемов товарооборота – КОТ, характеризующаяся индексом компоненты – С.
5. Компонента объемов производства продукции, работ и услуг в отрасли строительства и сельского хозяйства – 
КОП, характеризующаяся индексом компоненты – Р.
6. Компонента распределения объемов производства в отрасли добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, производства электроэнергии и иных ресурсов – КРОП, характеризующаяся индексом компоненты – F.
7. Компонента плотности расселения по муниципальным образованиям (индекс D).





Таблица 2.3.1(2) 

Показатели плотности расселения по городскому поселению Хомутово Новодеревеньковского района 
Орловской области, и значения индекса D

	№ 
	Наименование муниципального образования
	Численность население, чел.
	Площадь территории МО, км2
	Плотность расселения, чел./км2
	Группа МО 
по плотности расселения
	Значение индекса D
	Фактор индекса D



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Новодеревеньковский район Орловской области 
	9528
	1024,9
	9,3
	4
	0,8
	▼


_________________
Примечание.
1. Группы муниципальных образований по плотности расселения определены: 
1-я группа – сверхвысокая плотность расселения, соответствующая городским округам (индекс D = 1,45); 
2-я группа – высокая плотность расселения – от 19,7 до 41,1 чел./км2 (индекс D = 1,2); 
3-я группа – средняя плотность расселения – от 12,6 до 19,6 чел./км2 (индекс D = 1,0);
4-я группа – низкая плотность расселения – от 5,5 до 12,5 чел./км2 (индекс D = 0,8).
Индекс «компоненты уровня транспортного сообщения» (Т) определен исходя из плотности дорог регионального и межмуниципального значения на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, на основе данных, содержащихся в Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального (далее также – ДРЗ) и межмуниципального значения (далее также – ДМЗ) Орловской области, утвержденном постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области» (таблица 2.3.1 (3).
Таблица 2.3.1(3)

Показатели протяженности и плотности дорог регионального и межмуниципального значения 
по городскому поселению Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, значения индекса Т

	№ 
	Наименование муниципального образования
	Площадь территории МО, км2
	Протяженность 
ДРЗ
	Протяженность 
ДМЗ
	Плотность дорог, км/км2
	Значение индекса Т
	Фактор индекса Т



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Новодеревеньковский район Орловской области
	1024,9
	82,947
	108,35
	0,19
	1,19
	▲



_________________
1. Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со средним показателем (символ «»), с низким показателем (символ «▼»).
2. Расчетная плотность автомобильных дорог в городских округах принята всоответствии с Руководством
 по  проектированию  городских  улиц  и  дорог (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. (Москва, Стройиздат, 1980 г.).

Индекс «компоненты уровня инвестиционного и научно-технического потенциала» (I) определен исходя 
из сравнительного количества инвестиционных площадок (ИП) и потенциальных точек экономического роста 
(ПТЭР) в муниципальных образованиях Орловской области (таблица 2.3.1(4)
Таблица 2.3.1(4)

Количество инвестиционных площадок и потенциальных точек экономического роста в городском поселении Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и их доля в общем количестве, значения индекса I

	№ 
	Наименование
муниципального образования
	Количество инвестиционных
площадок и точек роста
	Доля ИПиПТЭР (%)
муниципального образования
в общем количестве
	Значение 
индекса I
	Фактор
индекса I



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	городское поселение Хомутово Новодеревеньковский район Орловской области
	14
	4,6
	1,05
	


           ________________
           Примечание.
Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со средним показателем (символ «»), с низким показателем (символ «▼»).

Таблица 2.3.1(5) 

Матрица соответствия значений факторов индексов D, T, I, С, P, F, определяющих компоненты индекса ИПРМО

	№
	Значения факторов индексов, определяющих компоненты индекса ИПРМО
	Комбинации значений факторов индексов D, T, I, С, P, F
	Расчетное значение индекса ИПРМО

	
	D
	T
	I
	C
	P
	F
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	▲
	▼
	▼
	▼
	▼
	▼
	1▲
	–
	5▼
	0,32


______________
Примечания.
1.Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со средним показателем (символ «»), с низким показателем (символ «▼»).
2. Матрица соответствия значений факторов индексов D, T, I, С, P, F, определяющих компоненты индекса ИПРМО (таблица 2.3.1.(5), составлена по принципу основной формулы комбинаторики (столбцы D, T, I, С, P, F – группы элементов, а значения факторов – элементы комбинаторики). Расчетное число способов, которыми можно произвести подбор комбинаций значений факторов, составило 729. В матрице приведены 28 «типовых» комбинаций, достаточных для определения расчетных значений индекса ИПРМО для комбинации каждого типа.
3. Расчетное значение индекса ИПРМО определяется по комбинации значений факторов индексов D, T, I, С, P, F следующим образом: базовое значение индекса составляет 1,0, при наличии в комбинации значения «» – значение ИПРМО не изменяется, при наличии 
в комбинации значения «▲» – значение ИПРМО увеличивается на шаг каждый раз, при наличии в комбинации значения «▼» – значение ИПРМО уменьшается на шаг каждый раз, при этом размер шага определен как 1/6 от базового значения и равен 0,17.
4. Разработанная  матрица  вкупе  с  полученными  значениями  факторов  индексов  D, T, I, С, P, F,  определяющих  компоненты индекса ИПРМО, лежит в основе определения индивидуальных значений индекса ИПРМО для каждого муниципального образования Орловской области (таблица 2.3.1(6).
Таблица 2.3.1(6)
 Значения индекса ИПРМО в городском поселении Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

	№ 
	Наименование муниципального образования
	Компоненты индекса ИПРМО (значения фактора индексов компонент)
	Значение
индекса ИПРМО

	
	
	Индекс КПР
	Индекс КТС
	Индекс КИП
	Индекс КОТ
	Индекс КОП
	Индекс КРОП
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	городское поселение Хомутово Новодеревеньковский район Орловской области
	▼
	▲
	
	▲
	▲
	
	1,34




Таблица 2.3.1(7)

Распределение по категориям, определенным значениями индекса ИПРМО

	№ 
	Наименование муниципального образования
	Категории муниципальных образований по значению индекса ИПРМО

	
	
	МО 1-й категории
(городские округа)
	МО 2-й категории
	МО 3-й категории
	МО 4-й категории

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	городское поселение Хомутово Новодеревеньковский район Орловской области
	 –
	Новодеревеньковский р-н
	–
	 –



Таблица 2.3.1(8)

 Средние значения индекса ИПРМО по городскому поселению Хомутово Новодеревеньковского района 
Орловской области

	
	Категории муниципальных образований по значению индекса ИПРМО

	
	МО 1-й категории
	МО 2-й категории
	МО 3-й категории
	МО 4-й категории

	Среднее значение индекса ИПРМО
	2,19
	1,23
	1,0
	0,81



2.3.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения 
Городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных 
в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования, представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

	№
	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Правовые и технические основания установления предельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности

	
	
	Городской округ
	Муниципальный округ, район
	Поселение



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Область инженерно-технического обеспечения

	
	Комплекс сооружений 
электроснабжения

	Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Приложение Л.
Базовое предельное значение показателя: 
2000 кВт ч/год на 1 человека.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
2000 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	Объем электропотребления принят 
в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Приложение Л.
Базовое предельное значение показателя: 
1350 кВт ч/год на 1 человека.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
1350 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    
	Объем электропотребления принят в соответствии 
с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Приложение Л. 
Базовое предельное значение показателя: 
1700 кВт ч/год на 1 человека – для городского поселения;
950 кВт ч/год на 1 чел. – 
для поселения .
Для городского поселения значение показателя для каждой категории муниципальных образований 
вычисляется по формуле: 
1700 х КИПРМО,
для поселения  значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
950 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	1.2
	Объекты газоснабжения

	
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребления принят 
в соответствии 
с СП 42-101-2003 «Свод правил. Общие положения по проектированию 
и строительству газораспределительных систем 
из металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112. 
Пункт 3.12.
Базовое предельное значение показателя: 120 м3/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
120 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	Объем газопотребления принят 
в соответствии 
с СП 42-101-2003 «Свод правил. Общие положения по проектированию 
и строительству газораспределительных систем 
из металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112. 
Пункт 3.12.
Базовое предельное значение показателя: 300 м3/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
300 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    
	Объем газопотребления принят 
в соответствии 
с СП 42-101-2003 «Свод правил. Общие положения 
по проектированию 
и строительству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 
2003 года № 112.
Пункт 3.12. 
Базовое предельное значение показателя: 
180 м3/год на 1 чел. – 
для городского поселения;
базовое предельное значение показателя: 
220 м3/год на 1 чел. – 
для поселения.
Для городского поселения значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
180 х КИПРМО;
для поселения  значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
220 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	1.3
	Объекты теплоснабжения

	
	Комплекс сооружений теплоснабжения 2
	Объем теплопотребления принят 
в соответствии с СП 42-101-2003 «Свод правил. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112. 
Приложение А. 
Базовое предельное значение показателя: 
4100 МДж/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
4100 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	–
	Объем теплопотребления 
принят в соответствии 
с СП 42-101-2003 «Свод правил. Общие положения 
по проектированию 
и строительству газораспределительных 
систем из металлических 
и полиэтиленовых труб», одобренным
постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года 
№ 112. 
Приложение А.
Базовое предельное значение показателя: 4100 МДж/год 
на 1 чел.
Значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
4100 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	1.4
	Объекты водоснабжения

	
	Комплекс сооружений водоснабжения

	Объем водопотребления принят 
в соответствии с СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр
	Объем водопотребления принят 
в соответствии с СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр. Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    
	Объем водопотребления принят в соответствии 
с СП 31.13330.2021«Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр

	1.5
	Объекты водоотведения

	
	Комплекс сооружений водоотведения

	Объем водоотведения принят 
в соответствии с СП 32.13330.2018«Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденным приказом Минстроя России от 25декабря 2018 года № 860/пр.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
160 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	Объем водоотведения принят 
в соответствии с СП 32.13330.2018«Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденным приказом Минстроя России от 25декабря 2018 года № 860/пр.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
160 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	Объем водоотведения принят 
в соответствии с СП 32.13330.2018«Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденным приказом Минстроя России от 25декабря 2018 года № 860/пр.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
160 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	2
	Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

	2.1
	Улично-дорожная сеть

	Плотность сети 4,5 км/км2 принята 
в соответствии с Руководством по проектированию городских улиц и дорог Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. (Москва, Стройиздат, 1980 г.).
Базовое предельное значение показателя равно 4,5 км/км2.
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
4,5 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность принята 
в соответствии 
с Руководством 
по проектированию городских улиц и дорог Центрального научно-исследовательского 
и проектного института 
по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя (Москва, Стройиздат, 1980 г.)
	–
	Плотность сети 4,5 км/км2
для городского и 3,5 км/км2 сельского поселений принята 
в соответствии 
с Руководством 
по проектированию городских улиц и дорог Центрального научно-исследовательского 
и проектного института 
по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. (Москва, Стройиздат, 1980 г.).
Значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формулам:
4,5 х КИПРМО, для городского поселения;
3,5 х КИПРМО, для поселения, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Удаленность принята 
в соответствии 
с Руководством 
по проектированию городских улиц и дорог Центрального научно-исследовательского 
и проектного института 
по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя (Москва, Стройиздат, 1980 г.)

	2.2
	Подъезд к населенному пункту (автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования)
	–
	Подъезд к населенному пункту принят равным 1 объекту 
на сельский населенный пункт 
сгосударственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области».
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    
	–

	2.3
	Объекты транспортного обслуживания населения

	–
	Транспортная доступность                        60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».    Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр
	Пешеходная доступность
30 минут принята в соответствии 
с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр; 
в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  


	3
	Область образования

	3.1

	Дошкольная образовательная организация

	Число мест в дошкольных образовательных организациях 
в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято:
для сельских н. п. – 45 мест, 
для городских н. п. – 65 мест, 
в соответствии с приложением «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 65 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность составляет: 
30 минут для городской 
и сельской местностей 
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Территориальная доступность организаций в течение 30 минут для поселений установлена с учетом фактической ситуации
	Число мест в дошкольных образовательных организациях 
в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято:
для сельских н. п. – 45 мест, 
для городских н. п. – 65 мест, 
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года                                  № АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 65 х КИПРМО, где:
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность составляет: 
30 минут для городской 
и сельской местностей 
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Территориальная доступность организаций в течение 30 минут 
для поселений установлена с учетом фактической ситуации 
	– 

	3.2 
	Общеобразовательная организация
	Число мест в образовательных организациях в расчете 
на 100 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет принято: 
для сельских н. п. – 45 мест, 
для городских н. п. – 95 мест,
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 95 х КИПРМО,
где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Доступность составляет:
для сельских н. п. – 30 мин,
для городских н. п. – 500 м,
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Территориальная доступность организаций в течение 30 минут для поселений установлена с учетом фактической ситуации
	Число мест в образовательных организациях в расчете 
на 100 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет принято:
для сельских н. п. – 45 мест,
для городских н. п. – 95 мест,
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 95 х КИПРМО,
где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Доступность составляет:
для сельских н. п. – 30 мин,
для городских н. п. – 500 м,
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Территориальная доступность организаций в течение 30 минут 
для поселений установлена с учетом фактической ситуации
	–

	3.3 
	Организация дополнительного образования
	Число мест в организациях 
в расчете на 100 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет принято:
для сельских н. п. – 10 мест,
для городских н. п. – 30 мест,
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 10хКИПРМО,
для городских н. п.: 30 х КИПРМО,
где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортно-пешеходная доступность 30 мин принята 
всоответствии с письмом Минобрнауки России 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях. Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» 
	Число мест в организациях 
в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято:
для сельских н. п. – 10 мест, 
для городских н. п. – 30 мест,
в соответствии с приложением «Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению
 на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» к письму Минобрнауки Российской Федерации  от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле:
для сельских н. п.: 10хКИПРМО,
для городских н. п.: 30 х КИПРМО,
где: 
КИПРМО – значение индекса 
ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортно-пешеходная доступность 30 мин принята 
всоответствии с письмом Минобрнауки России 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях. Примерные значения 
для установления критериев 
по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	–

	4
	Область физической культуры и массового спорта

	4.1 
	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле 
с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки) 
	–
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	–

	4.2.
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле 
с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального 
и регионального уровня)
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; 
принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	–

	4.3.

	Крытый спортивный универсальный 
зал с трибунами (закрытый 
зал для проведения соревнований межмуниципального 
и регионального уровня)


	1 объект независимо 
от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 
«Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято 
в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 
«Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования 
до объекта
	–

	4.4.
	Бассейн
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденнойпостановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденнойпостановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта».
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	–

	4.5
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку 
и (или) уличные тренажеры, турники) 
	С численностью населения менее 1000 человек: 
1 объект на населенный пункт; 
с численностью населения более 1000 человек: 
1 объект на каждые 1000 человек населения в населенном пункте, но не менее 1 объекта. 
Принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», 
с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры 
и спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.
Значение базового показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляетсяпоформуле:
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность 
500 м принята в соответствии 
с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр
	–
	С численностью населения менее 1000 человек:
1 объект на населенный пункт;
с численностью населения более 1000 человек: 
1 объект на каждые 
1000 человек населения 
в населенном пункте, 
но не менее 1 объекта. 
Принято в рамках 
обеспечения реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Развитие физической 
Культуры и спорта», с учетом 
Методических рекомендаций 
о применении нормативов 
и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации 
в объектах физической 
культуры и спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.
Значение базового показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляетсяпо формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Пешеходная доступность 
500 м принята в соответствии 
с таблицей 10.1 
СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	5
	Область обработки, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

	5.1 
	Мусороперегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО
	1 объект независимо 
от численности населения; 
принято с учетом 
территориальной схемы обращения с отходами Орловской области, утвержденной приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области 
от 16 сентября 2019 года № 443 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Орловской области» (с учетом изменений, внесенных приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области от 27 декабря 2023 года № 261 «О внесении изменений в приказ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 
от 16 сентября 2019 года № 443»).
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; 
принято с учетом 
территориальной схемы обращения 
с отходами Орловской области, утвержденной приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области 
от 16 сентября 2019 года № 443 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Орловской области» (с учетом изменений, внесенных приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства,
 топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области от 27 декабря 2023 года № 261 «О внесении изменений в приказ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 
от 16 сентября 2019 года № 443»).
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	–

	6
	Область культуры и искусства

	6.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	
	Общедоступная 
(межпоселенческая) библиотека
	1 объект на каждые 10 000 жителей; принято в соответствии 
с таблицей 1, приведенной 
в приложении кМетодическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденнымраспоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Значение базового показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
40 мин принята всоответствии 
с таблицей 1, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии 
с таблицей 1, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Транспортная доступность 
60 мин принята всоответствии 
с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–

	
	Детская 
(межпоселенческая) библиотека

	Не менее 1 объекта на каждые                     7 000 детей до 14 лет; принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879. Значение базового показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
40 мин принятавсоответствии 
Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879
	Не менее 1 объекта на каждые                     7 000 детей до 14 лет; принято 
в соответствии сМетодическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879. Транспортная доступность 60 мин принята всоответствии Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–

	
	Точка доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам 

	2 точки; принято в соответствии 
с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879 
	1 точка; принято в соответствии с 
Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	1 точка; принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	
	Общедоступная библиотека с детским отделением

	–
	–
	Для городского поселения: 
1 объект на каждые 10000 человек населения. 
Для поселения: 
не менее 1 объекта.
Принято в соответствии 
с таблицей 1, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Значение базового показателя 
для городских поселений вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принята в соответствии 
с таблицей 1, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	
	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт за исключением административного центра поселения)

	– 
	– 
	Не менее 1 объекта 
на населенный пункт с численностью населения
от 1000 человек, принято 
в соответствии
с таблицей 1, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года №
 Р-2879.
Транспортная доступность 
30 мин принята в соответствии 
с таблицей 1, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	6.2
	Объекты музейного обслуживания

	
	Музей краеведческий
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Транспортная доступность 
40 мин принята в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Транспортная доступность 
60 мин принята в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Транспортная доступность 
30 мин принята в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	
	Музей тематический
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии 
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Транспортная доступность 
40 мин принята всоответствии
с таблицей 2, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–
	–

	6.3
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	
	Учреждение клубного типа
	Население от 500 тыс. человек: 
1 объект на каждые 200 тыс. человек населения. 
Население от 100 до 500 тыс. человек: 
1 объект на каждые 
100 тыс. человек населения.
Население до 100 тыс. человек: 
1 объект на каждые 
20 тыс. человек населения.
Принято в соответствии 
с таблицей 6, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879. Значение базового показателя 
для каждой категории муниципальных образований
вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований. Транспортная доступность 
40 мин принята в соответствии 
с таблицей 6, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	– 
	В городском поселении:
население менее 
25 тыс. человек – 
1 объект на каждые 
10 тыс. человек населения;
население 
от 25 до 100 тыс. человек – 
1 объект на каждые 
25 тыс. человек населения.
В сельском поселении:
не менее 1 объекта. 
Принято в соответствии 
с таблицей 6, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Значение базового показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принята 
в соответствии с таблицей 6, приведенной в приложении 
к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	
	Центр культурного развития

	– 
	Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 6, приведенной в приложении 
к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Транспортная доступность 
40 мин принята в соответствии 
с таблицей 6, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	– 

	6.4
	Зрелищные организации

	
	Концертные залы

	1 объект независимо от количества населения; принято в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Транспортная доступность 40 мин принята в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	1 объект независимо от количества населения; принято в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.                   Транспортная доступность 
40 мин принята в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–

	
	Концертный коллектив
	1 объект независимо от количества населения; принято всоответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879.
Транспортная доступность 
40 мин принята в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–
	1 объект независимо 
от количества населения; принято в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Транспортная доступность 
30 мин принята в соответствии 
с таблицей 4, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	
	Кинозал

	1 объект на каждые 20000 человек населения, но не менее 1 объекта; принято в соответствии с таблицей 9, приведенной в приложении 
к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879. Значение базового показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принята всоответствии 
с таблицей 9, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	– 
	1 объект независимо 
от количества населения. 
Принято в соответствии 
с таблицей 9, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Значение базового показателя для поселения  вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принята всоответствии с таблицей 9, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	6.5
	Объекты культуры и отдыха

	
	Зоопарк (ботанический сад)

	1 объект на муниципальное образование с численностью населения от 250 тыс. человек; принято в соответствии 
с таблицей 8, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879. Транспортная доступность 
40 мин принята в соответствии 
с таблицей 8, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–
	–


	7
	Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	7.1
	Административное здание органов местного самоуправления
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	1 объект независимо от численности населения.
Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	7.2
	Муниципальные архивы
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 44.13330.2011«Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 782.
Транспортная доступность 
40 принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с требованиями, установленными 
СП 44.13330.2011«Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 782.
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 44.13330.2011«Свод правил. Административные 
и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Минрегиона России 
от 27 декабря 2010 года 
№ 782.
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта

	7.3
	Дома и дворцы бракосочетаний 
(в том числе встроенные)
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
 Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта

	8
	Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

	8.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания населения
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	1 объект независимо 
от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта

	8.2
	Кладбище традиционного захоронения 

	Площадь территории 
0,24 га на 1000 человек численности принята 
в соответствии 
с СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр, приложение Д. 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
0,24 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	
	Для городского поселения: 
площадь территории 
0,24 га на 1000 человек численности;
для поселения:
 0,02 га на 1000 жителей.
Принята в соответствии 
с СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, приложение Д. 
Значение показателя 
для поселения вычисляется 
по формуле: 
для городского поселения: 
0,24 х КИПРМО,
для поселения : 
0,02 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта

	8.3

	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии

	Площадь территории 
0,02 га на 1000 человек численности в соответствии 
с СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
0,02 х КИПРМО,
где: КИПРМО – значение индекса 
ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
40 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	Площадь территории 
0,02 га на 1000 человек численности в соответствии 
с СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом 
Минстроя России от 30 декабря 
2016 года № 1034/пр, 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
0,02 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса 
ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
60 минут принята исходя 
из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования 
до объекта
	–

	9
	Область благоустройства

	9.1
	Объекты общественных пространств

	
	Парк (парк культуры)

	1 объект на каждые 
30 тыс. человек населения; принято в соответствии 
с таблицей 7, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879. Значение базового показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
40 мин принята всоответствии 
с таблицей 7, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года № Р-2879
	–

	Для городского поселения: 
1 объект на каждые 
30 тыс. человек населения; принято в соответствии 
с таблицей 7, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879.
Значение базового показателя для городского поселения вычисляется по формуле: 
1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принятавсоответствии с таблицей 7, приведенной 
в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России 
от 23 октября 2023 года 
№ Р-2879

	
	Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)

	Площадь территории 
10 м2 на человека принято 
в соответствии с таблицей 9.2. 
СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. 
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
10 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принята в соответствии 
с пунктом 9.4. СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр
	–
	Для городского поселения: площадь территории 
8 м2 на человека. 
Для поселения : площадь территории 
12 м2 на человека.
Принято в соответствии 
с таблицей 
9.2. СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
для городского поселения: 
8 х КИПРМО, для поселения : 
12 х КИПРМО, где:
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.
Транспортная доступность 
30 мин принята в соответствии с пунктом 9.4. 
СП 42.13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	9.2
	Объекты благоустройства

	
	Детская площадка

	Площадь территории 
0,5 м2 на человека принята
всоответствии 
с приказом Минстроя России 
от 29 декабря 2021 года № 1042/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
0,5 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	–

	Площадь территории 
0,5 м2 на человека принята
всоответствии с приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
Значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
0,5 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований


	
	Площадка отдыха 

	Площадь территории 
0,1 м2 на человека принята
всоответствии
с приказом Минстроя России 
от 29 декабря 2021 года № 1042/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
0,1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	–
	Площадь территории 
0,1 м2 на человека принята
всоответствии 
с приказом Минстроя России 
от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
Значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
0,1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	
	Площадки для выгула собак
	Площадь территории 
0,1 м2 на человека принята
всоответствии с приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется 
по формуле: 
0,1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	–
	Площадь территории 
0,1 м2 на человека принята
в соответствии с приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
Значение показателя 
для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 
0,1 х КИПРМО, где: 
КИПРМО – значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований




3. Правила и область применения расчетных
[bookmark: _Hlk192003222]показателей, содержащихся в основной части муниципальных  нормативов градостроительного проектирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области

Местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории в части размещения объектов муниципального значения, включая стандарты обеспечения безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные 
и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементам планировочной структуры, публичным сервитутам, обеспечивающим устойчивое развитие территорий.
Местные нормативы градостроительного проектирования установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений, муниципальных и городских округов, расположенных на территории Орловской области, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов муниципальных, городских округов и поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов муниципального значения, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.
[bookmark: _Hlk192003294]Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в городском поселении Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и учитываются при разработке документов территориального планирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области, документации по планировке территорий в части размещения объектов муниципального значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства регионального значения в городском поселении Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области.
Местные нормативы градостроительного проектирования  распространяются на предлагаемые к размещению на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области объекты муниципального значения, относящиеся к следующим областям: транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, энергетики, социального обслуживания населения, культуры и искусства, обеспечения деятельности органов государственной власти, обращения с отходами, а также объекты местного значения.


