РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

ХОМУТОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

303620 п. Хомутово, ул. Набережная, д.3                                                                           Тел.2-19-63

  РЕШЕНИЕ
     «26» апреля 2018 г.                                                                                    № 16/4
Об утверждении  показателей стоимости 

и состав работ по  содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и мостовых сооружений на них

в городском поселении Хомутово

Новодеревеньковского района Орловской области
      На основании п. 6 ст. 4, п. 11 ст. 13 и п. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Орловской области от 27.01.2015г. № 42 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам», Уставом поселка Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области,  а также для повышения качества содержания, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района, Хомутовский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
         1. Утвердить показатели стоимости и состав работ по  содержанию автомобильных  дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них в городском поселении Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, согласно приложения. 
2. Направить настоящее решение главе городского поселения Хомутово для подписания и опубликования
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель Хомутовского

поселкового Совета народных депутатов                               
И.А. Емельянова
Глава городского поселения Хомутово                                   С.К. Овчинников                                                                       

«26» апреля 2018 г. №____                                            
                                                                                                         Приложение 1 к решению

                                                                                                            Хомутовского поселкового

                                                                                                            Совета народных депутатов

                                                                            №16/4 от  26  апреля  2018г.
ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХОМУТОВО НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Общие указания 
1.1. «Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них в городском поселении Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области» (далее - СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками. 
1.2. СРСд рассчитаны в ценах на 2018 год для условий производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них в Орловской области. 
1.3. Сборник СРСд включает в себя следующие разделы: 
Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода. 
Раздел 2. Содержание покрытия. 
Раздел 3. Содержание искусственных сооружений. 
Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства. 
Раздел 5. Зимнее содержание автомобильных дорог. 
Раздел 6. Дорожная разметка. 
Раздел 7. Озеленение. 
Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений. 
Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений. 
Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы. 
Раздел 11. Транспортные работы. 
1.4. СРСд отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по содержанию автодорог и мостовых сооружений на них. 
1.5. Показатели СРСд представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 100 шт. и т.д.). 
1.6. Стоимость комплекса работ СРСд, необходимых для осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них учитывают, в том числе: сметную стоимость материальных ресурсов, включая транспортные и заготовительно-складские расходы; расчетную сумму средств на оплату труда дорожных рабочих; расчетную сметную стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов; накладные расходы и сметную прибыль. 
1.7. Расчетная оплата труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 
1.8. Сметная стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий от баз (складов) организаций-подрядчиков и организаций-поставщиков до места производства работ. 
1.9. В показателях стоимости на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. В показателях стоимости учтены затраты и оплата труда водителя машины дорожной службы. 
1.10. В расчетах стоимости работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них учтены накладные расходы в размере 68 % и сметная прибыль в размере 34 % от фонда оплаты труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами. 
1.11. Показатели стоимости определены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который учитывается дополнительно в составе итогов сметного расчета. 
1.12. Показателями стоимости учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого. 
1.13. Показателями стоимости учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются. 
1.14. Показателями стоимости в таблице 02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020. 
1.15. Показатели стоимости по таблице 02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» учитывают суммарные затраты времени и стоимость доставки, в том числе на груженый и порожний пробег и технологический простой под погрузкой и выгрузкой. Объем работ следует определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ. 
1.16. Стоимость транспортировки грузов собственными автомобилями-самосвалами следует определять по таблице 11-002. Показатели стоимости на транспортировку, включая простой под погрузкой- разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени и стоимость на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. 
1.17. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами следует принимать класс груза - первый. 
2. Правила подсчета объемов работ 
2.1. Подсчет объемов работ осуществляется на основании ведомости объемов работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них.
	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы,
руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА
	
	


Таблица 01-01-001. Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.

3. Развороты машины в конце участка.

	1
	СРСд 01-01-001-1
	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (дренирующий грунт-песок)
	1000 м2
	80 161,10


Таблица 01-01-002. Подсыпка обочин  бульдозером
Измеритель: 100 м3
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Разработка грунта с перемещением.
3. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.

4. Развороты машины в конце участка.

	2
	СРСд 01-01-002-1
	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м
	100 м3
	815,40


Таблица 01-01-003. Уплотнение грунта
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.

3. Развороты катка в конце участка.

	3
	СРСд 01-01-003-1
	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т
	1000 м2
	3 516,50


Таблица 01-01-004. Планировка обочин механизированным способом
Измеритель: 1км прохода
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.

3. Развороты машины в конце участка.

	4
	СРСд 01-01-004-1
	Планировка автогрейдером грунтовых обочин
	1км прохода
	522,95

	5
	СРСд 01-01-004-2
	Планировка автогрейдером гравийных обочин
	1км прохода
	613,89


Таблица 01-01-005. Планировка обочин вручную
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Натягивание шнура.

2. Удаление воды и грязи из выбоин.
3. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений.

4. Проверка профиля шаблоном или рейкой.

	6
	СРСд 01-01-005-1
	Ремонтная планировка обочин вручную (Устранение дефектов укрепления

кюветов и водоотводных канав)
	100 м2
	3787,25


Таблица 01-01-006. Ремонт укрепления обочин
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Разравнивание материалов и планировка поверхности.
3. Уплотнение материалов.

4. Повороты машин в конце участка.

	7
	СРСд 01-01-006-3
	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см
	100 м2
	21405,81

	8
	СРСд 01-01-006-4
	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см
	100 м2
	27904,88


Таблица 01-01-007. Планировка откосов
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Планировка откосов со срезкой грунта.
3. Перемещение машины к началу участка.

4. Повороты машины.

5. Перестановка ножа.
	9
	СРСд 01-01-007-1
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м2
	1477,89


	10
	СРСд 01-01-007-3
	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 1 группы
	1000 м2
	1614,32

	11
	СРСд 01-01-007-4
	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 2 группы.
	1000 м2
	2432,84


Таблица 01-01-009. Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах
Измеритель: 10 м3
Состав работ:

1. Засыпка ям с разбивкой комьев.

2. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.
03.

Планировка поверхности.
04. Переезды.
	12
	СРСд 01-01-009-2
	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт II группы (дренирующий грунт - песок).
	10 м3
	12745,69


Таблица 01-01-010. Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Подноска семян на расстояние до 50 м.

2. Распределение семян.

3. Заделка семян граблями.
4. Уплотнение поверхности.
5. Переезды.
	13
	СРСд 01-01-010-1
	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна
	100 м2
	1196,70


Таблица 01-01-011. Скашивание травы  и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах
Измеритель: 1 км прохода
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Уборка посторонних предметов.
3. Скашивание травы.

4. Объезд знаков.

5. Повороты в конце участка.

	14
	СРСд 01-01-011-1
	Скашивание травы  косилкой на  базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., ширина окашивания до 2 м.
	1 км прохода
	312,41


Таблица 01-01-012. Скашивание травы вручную
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Уборка посторонних предметов.
2. Скашивание травы.

	15
	СРСд 01-01-012-1
	Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе.
	100 м2
	70,29

	16
	СРСд 01-01-012-2
	Скашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных  труб
	100 м2
	105,42


Таблица 01-01-014. Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах
Измеритель: 1 км обочины
Состав работ:  для расценок 1, 2:

1. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.

2. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.

3. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.

4. Перемещение в процессе работы.

для расценок 3, 4:

1. Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе.

2. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.

3. Перемещение в процессе работы.

	17
	СРСд 01-01-014-1
	Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте (дренирующий материал - песок)
	1 км обочины
	175876,70

	18
	СРСд 01-01-014-2
	Устройство дренажных прорезей, грунт мерзлый (дренирующий материал - песок)
	1 км обочины
	256193,94

	19
	СРСд 01-01-014-3
	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал-щебень)
	1 км обочины
	241773,27

	20
	СРСд 01-01-014-4
	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал - песок)
	1 км обочины
	143195,54


Таблица 01-01-015. Очистка водоотводных канав вручную
Измеритель: 10 м
Состав работ:

1. Разбивка профиля с установкой маяков.

2. Удаление мусора и поросли.
3. Срезка откосов.

4. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.

5. Выкидка грунта.
6. Разравнивание выброшенного грунта на обрезе.

	21
	СРСд 01-01-015-1
	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт I группы
	10 м
	155,62

	22
	СРСд 01-01-015-2
	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт II группы
	10 м
	180,71


Таблица 01-01-016. Восстановление профиля водоотводных канав
Измеритель: 1 км
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Установка и снятие откосника.

3. Восстановление профиля канав.

4. Повороты в конце участка.

	23
	СРСд 01-01-016-1
	Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа
	1 км
	659,37


Таблица 01-01-017. Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа
Измеритель: 100 м
Состав работ:

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону

	24
	СРСд 01-01-017-1
	Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную
	100 м
	2349,30


Таблица 01-01-018. Ликвидация "диких" съездов
Измеритель: 1 съезд
Состав работ: для расценки 1:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Вспашка грунта трактором с прицепным плугом.
3. Развороты.
для расценки 2:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Разработка и перемещение грунта бульдозером.

3. Развороты.
	25
	СРСд 01-01-018-1
	Ликвидация "диких" съездов трактором 55л.с. с плугом
	1 съезд
	643,83

	26
	СРСд 01-01-018-2
	Ликвидация  "диких" съездов бульдозером 108 л.с.
	1 съезд
	205,75


Таблица 01-01-020. Очистка водоприемных колодцев
Измеритель: 1 колодец
Состав работ:
1. Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную.
2. Складирование мусора или погрузка в автотранспорт.

3. Переходы.
	27
	СРСд 01-01-020-1
	Очистка водоприемных колодцев
	1 колодец
	336,33


Таблица 01-01-021. Ремонт водоприемных колодцев
Измеритель: 10 м2
Состав работ:

1. Срубка поврежденного бетона.

2. Приготовление бетонной смеси.

3. Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение.

4. Железнение отремонтированной поверхности.
	28
	СРСд 01-01-021-1
	Ремонт водоприемных колодцев
	10 м2
	7 447,20


Таблица 01-01-022. Замена дефектных решеток водоприемных колодцев
Измеритель: 1 шт.
Состав работ:

1. Снятие дефектной решетки.

2. Установка новой решетки.

	29
	СРСд 01-01-022-1
	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев
	1 шт.
	6 110,18


Таблица 01-01-040. Скашивание травы мотокосилками у дорожных  ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и  опор освещения
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Скашивание травы.

3. Сгребание скошенной травы граблями.
4. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

	30
	СРСд 01-01-040-1
	Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и  опор освещения
	1000 м2
	1 820,44


Таблица 01-01-041. Ликвидация последствий оползня земполотна
Измеритель: 10м3
Состав работ:

1. Засыпка ям с разбивкой комьев.

2. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.
3. Планировка поверхности.
4. Переезды.
	31
	СРСд 01-01-041-1
	Ликвидация последствий оползня земполотна, 1 группа грунта (дренирующий грунт - песок)
	10 м3
	12 358,35

	32
	СРСд 01-01-041-2
	Ликвидация последствий оползня земполотна, 2 группа грунта (дренирующий грунт - песок)
	10 м3
	12 745,69


Таблица 01-01-042. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65  м3
Измеритель: 1000 м3
Состав работ:

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.

3. Содержание забойной дороги.

4. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д

	33
	СРСд 01-01-042-1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65  м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	33 336,52


Таблица 01-01-043. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков)
Измеритель: 10 м2
Состав работ:

1. Срубка поврежденного бетона вручную.
2. Приготовление бетонной смеси.

3. Укладка и разравнивание бетонной смеси.

4. Уплотнение ручной трамбовкой.

5. Железнение бетонных поверхностей.
	34
	СРСд 01-01-043-1
	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков).
	10 м2
	15 183,55


Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ
Таблица 01-02-001. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

для расценки 1:

1. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.

2. Развороты в конце участка. для расценки 2:

1. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.

2. Развороты в конце участка.

3. Наполнение цистерны водой
	1
	СРСд 01-02-001-1
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения
	10000 м2
	937,75

	2
	СРСд 01-02-001-2
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением
	10000 м2
	1488,61


Таблица 01-02-002. Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

1. Сбор мусора и посторонних предметов.
2. Складирование мусора.

3. Переходы на другую сторону проезжей части.

4. Пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.

5. Погрузка мусора.

	3
	СРСд 01-02-002-1
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	469,50


Таблица 01-02-003. Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

1. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.

2. Установка и снятие ограждений.

	4
	СРСд 01-02-003-1
	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную
	100 м2
	467,55


Таблица 01-02-004. Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

1. Наметание материалов.

2. Развороты в конце участка.

	5
	СРСд 01-02-004-1
	Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной
	10000 м2
	44569,54


Таблица 01-02-005. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Разломка и обрубка краев выбоин.
2. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
3. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.

4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

5. Уплотнение смеси.

6. Уборка отходов.

7. Разогревание битума.

8. Установка и снятие ограждений.

9. Переходы и перемещение машин.

	6
	СРСд 01-02-005-10
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
	100 м2
	159040,07

	7
	СРСд 01-02-005-12
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2
	100 м2
	142910,71

	8
	СРСд 01-02-005-14
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2
	100 м2
	132800,57

	9
	СРСд 01-02-005-17
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2
	100 м2
	135600,29

	10
	СРСд 01-02-005-18
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2
	100 м2
	119486,35

	11
	СРСд-01-02-05-1-1
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	98 826,46

	12
	СРСд-01-02-05-1-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	96 612,46

	13
	СРСд-01-02-05-1-3
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	95 825,28

	14
	СРСд-01-02-05-1-4
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	94 947,35

	15
	СРСд-01-02-05-1-5
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	98 802,91

	16
	СРСд-01-02-05-1-6
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	96 681,38

	17
	СРСд-01-02-05-1-7
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	89 154,03

	18
	СРСд-01-02-05-1-8
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	87 775,64

	19
	СРСд 01-02-005-2-1
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	107 033,37

	20
	СРСд 01-02-005-2-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	103 933,76


	21
	СРСд 01-02-005-2-3
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	103 167,58

	22
	СРСд 01-02-005-2-4
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	101 931,16

	23
	СРСд 01-02-005-2-5
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	107 074,39

	24
	СРСд 01-02-005-2-6
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	104 100,63

	25
	СРСд 01-02-005-2-7
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	93 271,43

	26
	СРСд 01-02-005-2-8
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	91 617,35

	27
	СРСд 01-02-005-19
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	80 364,32

	28
	СРСд 01-02-005-20
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	78 150,80

	29
	СРСд 01-02-005-21
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	77 363,58

	30
	СРСд 01-02-005-22
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	76 485,69

	31
	СРСд 01-02-005-23
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	80 341,10

	32
	СРСд 01-02-005-24
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	78 219,35

	33
	СРСд 01-02-005-25
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	70 692,07

	34
	СРСд 01-02-005-26
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	69 313,32

	35
	СРСд 01-02-005-27
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	70 260,87


	36
	СРСд 01-02-005-28
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	68 047,35

	37
	СРСд 01-02-005-29
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	67 260,13

	38
	СРСд 01-02-005-30
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	66 382,24

	39
	СРСд 01-02-005-31
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	70 237,65

	40
	СРСд 01-02-005-32
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	68 115,90

	41
	СРСд 01-02-005-33
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	59 761,60

	42
	СРСд 01-02-005-34
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 2
	
	59 209,88

	43
	СРСд 01-02-005-35
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	106 718,64

	44
	СРСд 01-02-005-36
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	103 619,49

	45
	СРСд 01-02-005-37
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	102 853,28

	46
	СРСд 01-02-005-38
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	101 616,05

	47
	СРСд 01-02-005-39
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	106 759,55

	48
	СРСд 01-02-005-40
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	103 786,45

	49
	СРСд 01-02-005-41
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	92 956,59

	50
	СРСд 01-02-005-42
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	91 302,53

	51
	СРСд 01-02-005-43
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	93 382,26

	52
	СРСд 01-02-005-44
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	90 283,12


	53
	СРСд 01-02-005-45
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	89 516,90

	54
	СРСд 01-02-005-46
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	88 279,68

	55
	СРСд 01-02-005-47
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	93 423,17

	56
	СРСд 01-02-005-48
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	90 450,07

	57
	СРСд 01-02-005-49
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	79 620,21

	58
	СРСд 01-02-005-50
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	77 966,16

	59
	СРСд 01-02-006-2-1
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	89 305,46

	60
	СРСд 01-02-006-2-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	87 091,46

	61
	СРСд 01-02-006-2-3
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	86 304,28

	62
	СРСд 01-02-006-2-4
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	85 426,34

	63
	СРСд 01-02-006-2-5
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	89 281,91

	64
	СРСд 01-02-006-2-6
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	87 160,38

	65
	СРСд 01-02-006-2-7
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	79 633,03

	66
	СРСд 01-02-006-2-8
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	78 254,63


	67
	СРСд 01-02-006-2-9
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	96 592,05

	68
	СРСд 01-02-006-2-10
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	93 492,44

	69
	СРСд 01-02-006-2-11
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	92 726,26

	70
	СРСд 01-02-006-2-12
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	91 489,84

	71
	СРСд 01-02-006-2-13
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	96 633,06

	72
	СРСд 01-02-006-2-14
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	93 659,29

	73
	СРСд 01-02-006-2-15
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1
	100 м2
	82 830,10

	74
	СРСд 01-02-006-2-16
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2
	100 м2
	81 176,03


Таблица 01-02-006. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Очистка выбоины от грязи и пыли.
2. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.

3. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

4. Уплотнение смеси.

5. Уборка отходов.

6. Разогревание битума.

7. Установка и снятие ограждений.

8. Переходы.
	75
	СРСд 01-02-006-10
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
	100 м2
	149541,45


Таблица 01-02-007. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

для расценок 1,2:

1. Разломка и обрубка краев выбоин.
2. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
3. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
4. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси.

5. Посыпка высевками и затирка райбовкой.

6. Уборка отходов.

7. Установка и снятие ограждений.

8. Переходы и перемещение машин.

9. Загрузка материалов.

10. Пробег термоса-бункера.

для расценок 7,8:

1. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
2. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
3. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией.
4. Посыпка белым щебнем.

5. Уборка отходов.

6. Установка и снятие ограждений.

7. Переходы и перемещение машин.

8. Загрузка материалов.

	76
	СРСд 01-02-007-1
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2,  средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
	100 м2
	93260,80

	77
	СРСд 01-02-007-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2,  средняя дальность возки литого асфальта до 100 км
	100 м2
	100580,73

	78
	СРСд 01-02-007-7
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
	100 м2
	66367,72

	79
	СРСд 01-02-007-8
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	56273,52


Таблица 01-02-008. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом
Измеритель: 100 м трещин
Состав работ:

1. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
2. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.

3. Смазка стенок трещин жидким битумом.

4. Заполнение трещин битумом.

5. Засыпка трещин высевками или песком.
6. Перемещение котла и материалов в процессе работы.

7. Установка и снятие ограждений.

8. Переходы.
	80
	СРСд 01-02-008-1
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля
	100 м

трещин
	2530,31


Таблица 01-02-009. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
Измеритель: 100 м трещин
Состав работ:

1. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
2. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.

3. Смазка стенок трещин жидким битумом.

4. Заполнение трещин битумом.

5. Засыпка трещин высевками или песком.
6. Перемещение котла и материалов в процессе работы.

7. Установка и снятие ограждений.

8. Переходы.
	81
	СРСд 01-02-009-1
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
	100 м

трещин
	5327,16


Таблица 01-02-010. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания и удалением остатков бетона.

2. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
3. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.

4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

5. Уплотнение смеси ручными трамбовками.

6. Уборка отходов.

7. Разогревание битума.

8. Установка и снятие ограждений.

9. Переходы.
	82
	СРСд 01-02-010-1
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
	100 м2
	171419,36


Таблица 01-02-012. Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях
Измеритель: 100 м трещин
Состав работ:

1. Загрузка и разогревание битумных материалов.

2. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.

3. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
4. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.

5. Заполнение швов и трещин мастикой.

6. Посыпка поверхности песком.
7. Уборка отходов.

8. Установка и снятие ограждений.

9. Переходы.
	83
	СРСд 01-02-012-1
	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную
	100 м

трещин
	30 089,69


Таблица 01-02-013. Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Кирковка или обрубка краев выбоины.
2. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.

3. Разогрев битума.

4. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.

5. Укладка черного щебня.

6. Уплотнение трамбованием.

7. Установка и снятие ограждений.

8. Переходы.
	84
	СРСд 01-02-013-2
	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом
	100 м2
	74 857,62


Таблица 01-02-014. Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Очистка поверхности от пыли и грязи.
2. Разломка покрытия.
3. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
4. Укладка и планировка гравия и щебня.

5. Уплотнение ручной трамбовкой.

6. Установка и снятие ограждений.

7. Переходы.
	85
	СРСд 01-02-014-2
	Ямочный ремонт щебеночных покрытий
	100 м2
	53 992,55


Таблица 01-02-015. Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

1. Очистка поверхности от пыли и грязи.
2. Развороты в конце участка.

	86
	СРСд 01-02-015-1
	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)
	10000 м2
	9 154,25


Таблица 01-02-016. Планировка проезжей части гравийных дорог
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.
3. Повороты машины в конце участка.

4. Установка и снятие ограждений.

	87
	СРСд 01-02-016-1
	Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером
	1000 м2
	341,05


Таблица 01-02-017. Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Разломка и кирковка покрытия.
2. Срезка бугров и засыпка выбоин.
3. Восстановление поперечного профиля.
4. Укатка покрытия с поливкой водой.
5. Развороты в конце участка.

6. Установка и снятие ограждений.

	88
	СРСд 01-02-017-1
	Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала
	1000 м2
	31 117,93


Таблица 01-02-018. Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Разломка и кирковка покрытия.
2. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.

3. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
4. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
5. Укатка покрытия с поливкой водой.
6. Установка и снятие ограждений.

	89
	СРСд 01-02-018-2
	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала
	1000 м2
	54 056,96


Таблица 01-02-020. Доставка материалов к месту работы технологическими машинами
Измеритель: 10 км расстояния доставки
Состав работ:

1. Порожний пробег к месту загрузки.

2. Перемещение груженой машины к месту работы.

3. Маневрирование.
	90
	СРСд 01-02-020-3
	Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля
	10 км расстояни я доставки
	1 600,48


Таблица 01-02-040. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Приведение фрезы в рабочее положение.
2. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в транспортные средства.

3. Замена резцов.

4. Приведение фрезы в транспортное положение.
	91
	СРСд 01-02-040-1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
	100 м2
	17 016,28

	92
	СРСд 01-02-040-2
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см
	100 м2
	28 328,31

	93
	СРСд 01-02-040-3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см
	100 м2
	8 970,02


Таблица 01-02-041. Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Приведение фрезы в рабочее положение
2. Приведение агрегата в рабочее положение
3. Груженый пробег
4. Очистка основания

5. Розлив вяжущих материалов

6. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке

7. Укатка

8. Вырубка образцов и заделка вырубок
9. Уход за покрытием
	94
	СРСд 01-02-041-1
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см)
	100 м2
	6651,796

	95
	СРСд 01-02-041-2
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 600 толщиной слоя 15 см)
	100 м2
	63 402,43


	96
	СРСд 01-02-041-5
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	144 823,99

	97
	СРСд 01-02-041-6
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	141 263,31

	98
	СРСд 01-02-041-7
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	140 685,83

	99
	СРСд 01-02-041-8
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	139 447,95

	100
	СРСд 01-02-041-9
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	144 339,89

	101
	СРСд 01-02-041-10
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	141 375,20

	102
	СРСд 01-02-041-11
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	100 м2
	108 043,76

	103
	СРСд 01-02-041-12
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	100 м2
	105 833,45

	104
	СРСд 01-02-041-13
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	100 м2
	104 374,09

	105
	СРСд 01-02-041-14
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	100 м2
	103 512,94

	106
	СРСд 01-02-041-15
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	100 м2
	107 027,92

	107
	СРСд 01-02-041-16
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми  и слабыми грунтами ( в т.ч. разборка  существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	100 м2
	105 887,82


Таблица 01-02-043. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Очистка оснований.

2. Розлив вяжущих материалов.

03 Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке

4. Укатка.

5. Вырубка образцов и заделка вырубок.

[image: image1]
	108
	СРСд 01-02-043-6
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1
	1000 м2
	500 265,36

	109
	СРСд 01-02-043-7
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	1000 м2
	364 873,25

	110
	СРСд 01-02-043-8
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	1000 м2
	351 515,43

	111
	СРСд 01-02-043-9
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	1000 м2
	346 766,12

	112
	СРСд 01-02-043-10
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	1000 м2
	341 469,25

	113
	СРСд 01-02-043-11
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	1000 м2
	357 983,75

	114
	СРСд 01-02-043-12
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	1000 м2
	345 309,00

	115
	СРСд 01-02-043-13
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	1000 м2
	408 834,21

	116
	СРСд 01-02-043-14
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	1000 м2
	393 243,94

	117
	СРСд 01-02-043-15
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	1000 м2
	387 700,89

	118
	СРСд 01-02-043-16
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	1000 м2
	381 518,78

	119
	СРСд 01-02-043-17
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	1000 м2
	405 756,18

	120
	СРСд 01-02-043-18
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	1000 м2
	390 959,91

	121
	СРСд 01-02-043-19
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	1000 м2
	452 570,28

	122
	СРСд 01-02-043-20
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	1000 м2
	434 747,56

	123
	СРСд 01-02-043-21
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	1000 м2
	428 410,76

	124
	СРСд 01-02-043-22
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	1000 м2
	421 343,41

	125
	СРСд 01-02-043-23
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	1000 м2
	449 106,82

	126
	СРСд 01-02-043-24
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	1000 м2
	432 189,02

	127
	СРСд 01-02-043-25
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2
	1000 м2
	540 042,43

	128
	СРСд 01-02-043-26
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3
	1000 м2
	517 754,83

	129
	СРСд 01-02-043-27
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2
	1000 м2
	509 830,53

	130
	СРСд 01-02-043-28
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3
	1000 м2
	500 992,70

	131
	СРСд 01-02-043-29
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2
	1000 м2
	528 034,81


	132
	СРСд 01-02-043-30
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3
	1000 м2
	514 647,26


Таблица 01-02-044. Восстановление деформационных швов
Измеритель: 100 м шва
Состав работ:

1. Очистка полосы покрытия.
2. Разметка линий расположения шва.

3. Нарезка швов.

4. Укладка полиуретанового шнура.

5. Разогревание мастики.

6. Заполнение швов битумной мастикой.

	133
	СРСд 01-02-044-1
	Восстановление деформационных швов
	100 м шва
	59 072,17


Таблица 01-02-045. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Очистка покрытия с увлажнением.

2. Розлив битумной эмульсии.
3. Россыпь мытого щебня.

4. Укатка.

5. Уход за покрытием.
	134
	СРСд 01-02-045-1
	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня
	1000 м2
	76 662,87


Таблица 01-02-046. Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км
Измеритель: 1 км
Состав работ:

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
	135
	СРСд 01-02-046-1
	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км
	1 км
	589 421,56


Таблица 01-02-047. Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Очистка оснований.

2. Розлив вяжущих материалов.

03 Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.

4. Укатка.

5. Вырубка образцов и заделка вырубок.
	136
	СРСд 01-02-047-1
	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя 3,5 см)
	1000 м2
	375 134,75

	137
	СРСд 01-02-047-2
	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона
	100 тн
	430 327,50

	138
	СРСд 01-02-047-3
	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Б марка 1
	100 тн
	440 689,65

	139
	СРСд 01-02-047-4
	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Г марка 2
	100 тн
	451 015,34

	140
	СРСд 01-02-048-1
	Утилизация мусора на полигонах
	тн
	60,81

	141
	СРСд 01-02-048-2
	Утилизация мусора на полигонах
	м3
	110,5652

	142
	СРСд 01-02-048-3
	Вывозка мусора для утилизации на полигоны на расстояние до 10 км
	100 тн
	19 532,67

	143
	СРСд 01-02-049-1
	Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий
	10 м2
	16 269,67

	144
	СРСд 01-02-049-2
	Замена отдельных плит цементобетонных покрытий
	м2
	3 150,00

	145
	СРСд 01-02-049-3
	Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных покрытий
	м2
	552,83


Таблица 01-02-050. Обеспыливание проезжей части
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. обеспыливание асфальтового покрытия
	146
	СРСд 01-02-050-1
	Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог
	1000 м2
	55 976,47


Таблица 01-02-050. Обеспыливание Ликвидация колей
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

1. Очистка оснований

2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой

	147
	СРСд 01-02-051-1
	Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь

тип Г марка 2)
	100 т

смеси
	430 898,01

	148
	СРСд 01-02-051-2
	Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь

тип Б марка 2)
	100 т

смеси
	421 755,38


Таблица 01-02-052. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.

2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы

3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков

	150
	СРСд 01-02-052-1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см
	100 м2
	7 320,00


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы,
руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ
	
	


Таблица 01-03-001. Окрашивание оголовков труб
Измеритель: 100 м2
для расценки 1:
1. Очистка  поверхности.
2. Приготовление известкового состава.
3. Расшивка и промазка трещин.
4. Грунтовка.
5. Окрашивание за один раз.
для расценки 2:
1. Очистка  поверхности.
2. Расчистка отстающей краски.
3. Расшивка и промазка трещин.
4. Грунтовка.
5. Окрашивание за один раз.

Состав работ:

	1
	СРСд 01-03-001-1
	Окрашивание оголовков труб известковым составом
	100 м2
	8 767,95

	2
	СРСд 01-03-001-2
	Окрашивание оголовков труб эмалью
	100 м2
	9 924,45


Таблица 01-03-002. Очистка отверстий труб от грязи и наносов
Измеритель: 10 м
Состав работ:

1. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
2. Откидка наносного грунта.
3. Переходы на другую сторону сооружения.
	3
	СРСд 01-03-002-1
	Очистка отверстий труб от грязи и наносов
	10 м
	1 515,68


Таблица 01-03-003. Заделка швов в железобетонных трубах
Измеритель: 10 м шва
1. Расчистка шва.
2. Приготовление цементного раствора.

Состав работ:

3. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
4. Заделка швов цементным раствором.
	4
	СРСд 01-03-003-1
	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором
	10 м шва
	1 796,72


Таблица 01-03-004. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб
Измеритель: 10 м2
1. Расчистка поврежденной поверхности.

Состав работ:

2. Насечка и смачивание поверхности водой.
3. Приготовление цементного раствора.
4. Нанесение раствора вручную с затиркой.
	5
	СРСд 01-03-004-1
	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.
	10 м2
	30 785,21


Таблица 01-03-005. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном
Измеритель: 10 м2
Состав работ:

1. Срубка поврежденного бетона вручную.
2. Приготовление бетонной смеси.
3. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
4. Уплотнение ручной трамбовкой.
5. Железнение бетонных поверхностей.
	6
	СРСд 01-03-005-1
	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Восстановление  укрепления  русел труб  бетоном)
	10 м2
	16 242,76


Таблица 01-03-008. Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную
Измеритель: 10 м2
Состав работ:

1. Разрыхление наносов, погрузка на тачку или носилки.
2. Перемещение наносов в отвал.
3. Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой.
	7
	СРСд 01-03-008-3
	Очистка русел труб и малых мостов от наносов с выноской грунта носилками
	10 м2
	1 667,25


Таблица 01-03-010. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора
Измеритель: 1000 м2
01. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.

Состав работ:

	8
	СРСд 01-03-010-1
	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора
	1000 м2
	3 410,30


Таблица 01-03-011. Окраска металлического перильного ограждения
Измеритель: 100 м
Состав работ:

1. Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски.
2. Нанесение  грунтовки.
3. Окраска  поверхностей.
	9
	СРСд 01-03-011-1
	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом- распылителем
	100 м
	15373,19


Таблица 01-03-030. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)
Измеритель: 10 м2
1. Срубка поврежденного бетона вручную.
2. Приготовление бетонной смеси.
3. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
4. Уплотнение ручной трамбовкой.
5. Железнение бетонных поверхностей.

Состав работ:

	10
	СРСд 01-03-030-1
	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)
	10 м2
	16 242,76

	11
	СРСд 01-03-031-1
	Очистка туалетов
	м3
	52,75

	12
	СРСд 01-03-032-2
	Уборка мусора из контейнеров и урн
	1 урна
	11,92

	13
	СРСд 01-03-033-1
	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см
	100 м2
	53 351,77

	14
	СРСд 01-03-033-2
	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см
	100 м2
	71 151,95

	15
	СРСд 01-03-033-3
	Установка недостающих барьерных ограждений
	100 м
	333 910,22

	16
	СРСд 01-03-033-4
	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных  дорожек
	100 м
	129 284,99

	17
	СРСд 01-03-033-5
	Устройство недостающих искусственных дорожных
неровностей Асфальтобетон марка II тип Г
	100 т
	430 898,01

	18
	СРСд 01-03-033-6
	Устройство недостающих искусственных дорожных
неровностей Асфальтобетон марка II тип Б
	100 т
	421 755,38


	19
	СРСд 01-03-033-7
	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка I тип Б
	100 т
	426 642,36

	20
	СРСд 01-03-033-8
	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей
	1 м2
	25 430,00
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Таблица 01-04-001. Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
1. Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью.
2. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

3. Перемещение к следующему объекту.

	1
	СРСд 01-04-001-1
	Очистка и мойка водой из шланга  дорожных знаков и указателей
	100 шт.
	25 514,48

	2
	СРСд 01-04-001-2
	Очистка и мойка водой из шланга сигнальных столбиков и тумб
	100 шт.
	19 828,14


Таблица 01-04-002. Окраска металлических щитков дорожных знаков
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
1. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.

2. Обезжиривание поверхности.
3. Нанесение грунтовки.
4. Окрашивание знака за 2 раза.

5. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

	3
	СРСд 01-04-002-1
	Окраска щитков дорожных знаков километровых
	100 шт.
	30 375,94

	4
	СРСд 01-04-002-2
	Окраска щитков дорожных знаков запрещающих, предписывающих, предупреждающих
	100 шт.
	43 030,13


Таблица 01-04-001. Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
1. Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью.
2. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

3. Перемещение к следующему объекту.

	5
	СРСд 01-04-003-1
	Окраска стоек дорожных знаков
	100 шт.
	22 210,33

	6
	СРСд 01-04-003-2
	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)
	100 шт.
	34 187,10


Таблица 01-04-004. Замена щитков дорожных знаков
Измеритель: 100 шт.
1. Снятие старого знака.

2. Установка нового знака.

3. Установка и снятие ограждений.


Состав работ:
	7
	СРСд 01-04-004-1-01
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип  1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2,

1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4
	100 шт.
	139 162,19

	8
	СРСд 01-04-004-1-02
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1- 8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2
	100 шт.
	105 805,78

	9
	СРСд 01-04-004-1-03
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3
	100 шт.
	287 957,52

	10
	СРСд 01-04-004-1-04
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1,

5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3
	100 шт.
	149 282,23

	11
	СРСд 01-04-004-1-05
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5
	100 шт.
	156 871,42

	12
	СРСд 01-04-004-1-06
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16,

3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7
	100 шт.
	155 762,45

	13
	СРСд 01-04-004-1-07
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16
	100 шт.
	164 076,95

	14
	СРСд 01-04-004-1-08
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1
	100 шт.
	317 277,20

	15
	СРСд 01-04-004-1-09
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1- 6.15.3
	100 шт.
	129 480,00

	16
	СРСд 01-04-004-1-10
	Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах индивидуального проектирования (без стоимости щитка)
	100 шт.
	54 583,21

	17
	СРСд 01-04-004-1-11
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип  1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2,

1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4

(знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	227 919,51


	18
	СРСд 01-04-004-1-12
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1- 8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на
оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	174580,64

	19
	СРСд 01-04-004-1-13
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	612154,26

	20
	СРСд 01-04-004-1-14
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1,

5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	254203,07

	21
	СРСд 01-04-004-1-14
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1,

5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	224 560,54

	22
	СРСд 01-04-004-1-15
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	513280,70

	23
	СРСд 01-04-004-1-16
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16,

3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	226008,95

	24
	СРСд 01-04-004-1-17
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	228111,90

	25
	СРСд 01-04-004-1-18
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	514830,68

	26
	СРСд 01-04-004-1-19
	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-

6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 шт.
	248468,05


Таблица 01-04-005. Замена стоек дорожных знаков
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
1. Выкапывание и удаление старых стоек.

2. Снятие и установка щитков дорожных знаков.

3. Приготовление бетонной смеси.

4. Бетонирование фундаментов и цоколей.
5. Приготовление цементного раствора.

6. Установка стоек с заливкой цементным раствором.

7. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.

8. Окрашивание стоек.

	27
	СРСд 01-04-005-1
	Замена стоек дорожных знаков
	100 шт.
	392 673,04


Таблица 01-04-007. Замена и установка сигнальных столбиков
Измеритель: 1 шт.
Состав работ:
1. Выкапывание и удаление старых столбиков.

2. Установка новых столбиков.

3. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

4. Установка и снятие ограждений.

	28
	СРСд 01-04-007-3
	Замена готовых к установке  сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)
	1 шт.
	1 716,07


Таблица 01-04-007. Замена и установка сигнальных столбиков
Измеритель: 1 шт.
для расценок 1, 2:
1. Очистка поверхности ограждения.

2. Наполнение цистерны водой.
3. Развороты машины.

для расценок 5:

Состав работ:
01. Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью. для расценок 6:
01. Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт.

	29
	СРСд 01-04-008-1
	Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга
	100 м
	1 521,62

	30
	СРСд 01-04-008-2
	Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ
	100 м
	122,98

	31
	СРСд 01-04-008-5
	Очистка  световозвращающих устройств от пыли и грязи
	100 м
	113,55


	32
	СРСд 01-04-008-6
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	2 344,29


Таблица 01-04-009. Окрашивание металлического барьерного ограждения эмалью
Измеритель: 100 м
Состав работ:
1. Очистка поверхности от пыли и грязи.
2. Удаление отстающей краски и окрашивание поверхности.
3. Установка и снятие ограждений.

	33
	СРСд 01-04-009-1
	Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью
	100 м
	7 866,42

	34
	СРСд 01-04-009-3
	Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью
	100 м
	12 054,29


Таблица 01-04-010. Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень
Измеритель: 100 м
1. Очистка поверхности.
2. Разметка и нанесение полос.

Состав работ:
3. Установка и снятие ограждения места работ.

	35
	СРСд 01-04-010-1
	Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение
	100 м
	4 942,59

	36
	СРСд 01-04-010-2
	Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение
	100 м
	5 692,86

	37
	СРСд 01-04-010-3
	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень
	100 м
	5714,81


Таблица 01-04-011. Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения
Измеритель: 100 м
1. Разборка поврежденного ограждения.

2. Выправка деформированных частей.

3. Установка элементов на место.

4. Закрепление балок болтами.


Состав работ:
5. Установка и снятие ограждения места работ.

	38
	СРСд 01-04-011-1
	Выправка отдельных секций металлического  барьерного ограждения
	100 м
	62 154,05


Таблица 01-04-014. Окраска тросового ограждения
Измеритель: 100 м
Состав работ:
1. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.

2. Окраска за один раз.

3. Установка и снятие ограждения места работ.

	39
	СРСд 01-04-014-1
	Окраска металлических частей тросового ограждения.
	100 м
	12009,82


Таблица 01-04-015. Замена троса тросового ограждения
Измеритель: 100 м
1. Демонтаж троса.


Состав работ:
2. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.

3. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.

4. Установка и снятие ограждения места работ.

	40
	СРСд 01-04-015-1
	Замена троса тросового ограждения
	100 м
	19 772,65


Таблица 01-04-016. Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и
мусора
Измеритель: 1000 м2
для расценки 1:
1. Подметание территории.



Состав работ:
2. Сбор, складирование, погрузка мусора.

для расценки 4:
1. Сбор, складирование, погрузка мусора.

2. Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом.

3. Задний холостой ход и развороты машин.

	41
	СРСд 01-04-016-1
	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную.
	1000 м2
	6 212,84

	42
	СРСд 01-04-016-4
	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.
	1000 м2
	225,62


Таблица 01-04-017. Очистка и мойка стен автопавильонов, пешеходных переходов и шумовых экранов
Измеритель: 100 м2


Состав работ:
	01. Очистка стен автопавильона при необходимости щеткой или веником снаружи или внутри.

	43
	СРСд 01-04-017-1
	Очистка и мойка  стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумовых экранов
	100 м2
	2 341,26


Таблица 01-04-018. Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей
Измеритель: 100 м2
Состав работ:
	1. Очистка поверхности.
2. Окрашивание за один раз.

	44
	СРСд 01-04-018-1
	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью
	100 м2
	9 924,45


Таблица 01-04-019. Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений
Измеритель: 100 м2
для расценок 1, 2:


Состав работ:
1. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала.

2. Насечка поверхности.
3. Смачивание поверхности водой.
4. Приготовление цементного раствора.

5. Нанесение раствора и затирка поверхности. для расценки 3:

1. Удаление поврежденных металлических листов.

2. Очистка кромок от ржавчины и грязи.
3. Крепление новых листов сваркой.

	45
	СРСд 01-04-019-1
	Заделка трещин, раковин и сколов стен железобетонных и оштукатуренных автопавильонов
	100 м2
	122 367,34

	46
	СРСд 01-04-019-2
	Заделка трещин, раковин  и сколов поверхности железобетонных  ограждений
	100 м2
	125 538,97

	47
	СРСд 01-04-019-3
	Замена отдельных листов при ремонте  металлических автопавильонов или кровли из листовой стали
	100 м2
	181729,81


Таблица 01-04-020. Исправление и замена бортовых камней
Измеритель: 100 м
для нормы 1:


Состав работ:
1. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.

2. Подъем бортовых камней.

3. Рыхление материала основания при необходимости.
4. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.

5. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
6. Приготовление цементного раствора.

7. Промывка швов водой и заделка раствором.

8. Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство.

для нормы 2:

1. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.

2. Подъем бортовых камней.

3. Рыхление материала основания при необходимости.
4. Установка новых бортовых камней.

5. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
6. Приготовление цементного раствора.

7. Промывка швов водой и заделка раствором.

8. Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство.

	48
	СРСд 01-04-020-1
	Исправление бортовых камней.
	100 м
	38 133,89

	49
	СРСд 01-04-020-2
	Замена бортовых камней.
	100 м
	79 819,94


Таблица 01-04-021. Очистка тротуаров
Измеритель: 1000 м2
для нормы 1:


Состав работ:
1. Очистка тротуара одним проходом по одному следу.

2. Заезды на тротуары и развороты в конце участка.

для нормы 2:

01. Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную.
	50
	СРСд 01-04-021-1
	Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)
	1000 м2
	91,91


	51
	СРСд 01-04-021-2
	Очистка тротуаров вручную
	1000 м2
	9 283,55


Таблица 01-04-022. Ямочный ремонт тротуаров
Измеритель: 100 м2
1. Очистка выбоины от грязи и пыли.

Состав работ:
2. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.

3. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.

4. Уплотнение смеси.

5. Уборка отходов.

6. Разогревание битума.

7. Установка и снятие ограждений.

	52
	СРСд 01-04-022-1
	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм
	100 м2
	54226,70


Таблица 01-04-023. Ремонт скамеек
Измеритель: 1 шт.
1. Удаление сломанных досок.

2. Заготовка новых досок.

3. Прибивка досок гвоздями.

Состав работ:
	53
	СРСд 01-04-023-1
	Ремонт деревянных скамеек
	1 шт.
	428,89


Таблица 01-04-024. Окрашивание скамеек
Измеритель: 1 шт.
Состав работ:
	01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.

	54
	СРСд 01-04-024-1
	Окрашивание скамеек за один раз
	1 шт.
	1 947,98


Таблица 01-04-025. Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения
Измеритель: 100 шт.


Состав работ:
	1. Очистка поверхности.
2. Нарезка светоотражающих материалов.

3. Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения.

4. Установка и снятие ограждений.

	55
	СРСд 01-04-025-1
	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики
	100 шт.
	19 670,93


Таблица 01-04-026. Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждениии
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
	1. Демонтаж дефектных и установка новых световозвращающих элементов с закреплением болтами.

2. Установка и уборка переносных ограждений.

	56
	СРСд 01-04-026-2
	Замена световозвращающих  элементов на барьерном ограждениии
	100 шт.
	35 274,78


Таблица 01-04-040. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (временных) (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков и стоек)
Измеритель: 100 знаков
Состав работ:
	1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами.

2. Установка бесфундаментных стоек.

3. Разделка оснований дорожных знаков.

4. Переход от одного знака к следующему.

	57
	СРСд 01-04-040-1
	Установка  дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с  учетом трехкратной оборачиваемости щитков и стоек)
	100 знаков
	198 719,07

	58
	СРСд 01-04-040-2
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек)
	100 знаков
	203656,91


	59
	СРСд 01-04-040-3
	Установка  дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	223218,10

	60
	СРСд 01-04-040-4
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	227 072,41


Таблица 01-04-041. Демонтаж временных дорожных знаков
Измеритель: 100 знаков
Состав работ:
	01. Демонтаж временных дорожных знаков.

	61
	СРСд 01-04-041-1
	Демонтаж временных дорожных знаков
	100 знаков
	81 306,66


Таблица 01-04-042. Установка щитков временных дорожных знаков (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)
Измеритель: 100 знаков


Состав работ:
	01. Крепление щитков.

	62
	СРСд 01-04-042-1
	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с  учетом трехкратной оборачиваемости щитков)
	100 знаков
	50 878,19

	63
	СРСд 01-04-042-2
	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с  учетом трехкратной оборачиваемости щитков)
	100 знаков
	55816,03

	64
	СРСд 01-04-042-3
	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	75376,12

	65
	СРСд 01-04-042-4
	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	79231,53


Таблица 01-04-043. Демонтаж щитков временных дорожных знаков
Измеритель: 100 знаков
Состав работ:
	01. Демонтаж щитков дорожных знаков.

	66
	СРСд 01-04-043-1
	Демонтаж щитков временных дорожных знаков
	100 знаков
	13248,00


Таблица 01-04-044. Установка (переустановка) типовых дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)
Измеритель: 1 знак
Состав работ:
	1. Демонтаж  дорожных знаков.

2. Бурение ям бурильно-крановыми машинами.

3. Установка бесфундаментных стоек.

4. Разделка оснований дорожных знаков.

5. Переход от одного знака к следующему.

	67
	СРСд 01-04-044-1
	Установка (переустановка) типовых дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)
	1 знак
	1 172,41


Таблица 01-04-045. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
Измеритель: 100 знаков
Состав работ:

[image: image2]
	68
	СРСд 01-04-045-1
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип

1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2,  1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23,
	100 знаков
	376 704,51

	69
	СРСд 01-04-045-2
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2
	100 знаков
	340399,75

	70
	СРСд 01-04-045-3
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3
	100 знаков
	525 517,00

	71
	СРСд 01-04-045-4
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках  тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3
	100 знаков
	384068,73

	72
	СРСд 01-04-045-5
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5
	100 знаков
	391 954,31

	73
	СРСд 01-04-045-6
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7
	100 знаков
	388 560,77

	74
	СРСд 01-04-045-7
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16
	100 знаков
	396 910,76

	75
	СРСд 01-04-045-8
	Установка  дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1
	100 знаков
	560879,07

	76
	СРСд 01-04-045-9
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3,
	100 знаков
	362 154,65

	77
	СРСд 01-04-045-10
	Установка  дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13
	100 знаков
	415 034,73

	78
	СРСд 01-04-045-11
	Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального проектирования (без стоимости щитка и стойки)
	100 знаков
	141636,30

	79
	101-9571-01
	Стоимость щитков  дорожных знаков индивидуального проектированиия
	м2
	2702,81

	80
	101-7064
	Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм
	м
	319,21

	81
	СРСд 01-04-045-12
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2,  1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23,

1.25,1.27, 1.33 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	447349,95

	82
	СРСд 01-04-045-13
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2

(знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	409935,60

	83
	СРСд 01-04-045-14
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	814996,99

	84
	СРСд 01-04-045-15
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках  тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки

дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	461239,15

	85
	СРСд 01-04-045-16
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип

2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	526160,76

	86
	СРСд 01-04-045-17
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки

дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	459 127,63

	87
	СРСд 01-04-045-18
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип

5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	476 121,92

	88
	СРСд 01-04-045-19
	Установка  дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип

5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	834 984,11


	89
	СРСд 01-04-045-20
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	481690,05

	90
	СРСд 01-04-045-21
	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)
	100 знаков
	604020,89

	91
	101-9571-01
	Стоимость щитков  дорожных знаков индивидуального проектированиия из световозвращающей, высокоинтенсивной пленки типа Б
	м2
	4 521,56


Таблица 01-04-046. Восстановление берм дорожных знаков с трамбованием вручную,грунт 2 группы (при замене стоек дорожных знаков)
Измеритель: 10 м3
Состав работ:
	1. Засыпка ям с разбивкой комьев.

2. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.
3. Планировка поверхности.
4. Переезды.

	92
	СРСд 01-04-046-1
	Восстановление берм дорожных знаков с трамбованием вручную,грунт 2 группы (при замене стоек дорожных  знаков)
	10 м3
	12 745,69


Таблица 01-04-047. Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения
Измеритель: 100 м
Состав работ:
	1. Разборка поврежденного ограждения.

2. Установка новых секций.

3. Закрепление балок болтами.

4. Установка и снятие ограждения места работ.

	93
	СРСд 01-04-047-1
	Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения
	100 м
	335 402,44


Таблица 01-04-048. Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках
Измеритель: 100 м
Состав работ:
	1. Разборка поврежденного ограждения.

2. Установка и снятие ограждения места работ.

	94
	СРСд 01-04-048-1
	Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках, шаг стоек 2 м
	100 м
	44 440,90


Таблица 01-04-049. Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)
Измеритель: 100 м
Состав работ:
	1. Запасовка троса в отверстия компенсатора.

2. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.

3. Установка и снятие ограждения места работ.

	95
	СРСд 01-04-049-1
	Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)
	100 м
	8 197,06


Таблица 01-04-050. Демонтаж тросового ограждения
Измеритель: 100 м
Состав работ:
	1. Разборка поврежденного ограждения.

2. Установка и снятие ограждения места работ.

	96
	СРСд 01-04-050-1
	Демонтаж тросового ограждения
	100 м
	27 889,89


Таблица 01-04-051. Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
	1. Очистка поверхности.
2. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
3. Установка и снятие ограждений.

	97
	СРСд 01-04-051-1
	Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения
	100 шт.
	34 187,10


Таблица 01-04-052. Замена существующих металлических автопавильонов
Измеритель: 1 шт.
Состав работ:
	1. Разборка  металлических автопавильонов с вывозкой.
2. Установка автопавильона.

	98
	СРСд 01-04-052-1
	Замена существующих металлических автопавильонов
	1 шт.
	86 993,93


Таблица 01-04-053. Установка недостающих автопавильонов
Измеритель: 1 шт.
Состав работ:
	01. Установка автопавильона.

	99
	СРСд 01-04-053-1
	Установка недостающих автопавильонов
	1 шт.
	76 938,49


Таблица 01-04-054. Замена существующих урн
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
	1. Выкапывание и удаление старых урн.

2. Установка новых урн.

3. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

	100
	СРСд 01-04-054-1
	Замена существующих урн
	100 шт.
	240 420,53


Таблица 01-04-055. Установка металлических урн
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:
	1. Копание ям.

2. Установка новых урн.

3. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

	101
	СРСд 01-04-055-1
	Установка металлических урн
	100 шт.
	218 558,86


Таблица 01-04-056. Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:
	1. Очистка основания.

2. Розлив вяжущих материалов.

3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.

4. Укатка.

5. Вырубка образцов и заделка вырубок.

	102
	СРСд 01-04-056-1
	Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей
	1000 м2
	505 344,74


Таблица 01-04-057. Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стелл.
Измеритель: 100 м2


Состав работ:
	1. Очистка поверхностей при необходимости щеткой или веником снаружи или внутри.
2. Смывание грязи с поверхностей  водой из шланга.

	103
	СРСд 01-04-057-1
	Очистка и мойка  элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стелл.
	100 м2
	2 341,40


Таблица 01-04-058. Ремонт штукатурки железобетонной поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м2
Измеритель: 100 м2
Состав работ:
	01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала.

	104
	СРСд 01-04-058-1
	Ремонт штукатурки железобетонной  поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м2
	100 м2
	122 367,34


Таблица 01-04-059. Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью
Измеритель: 100 м2
Состав работ:
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	105
	СРСд 01-04-059-1
	Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью
	100 м2
	9 924,45


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы, руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ   ДОРОГ
	
	


Таблица 01-05-001. Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями
Измеритель: 10 км вала
1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Удаление снежного вала (один проход).
3. Повороты в конце участка.


Состав работ:

	1
	СРСд 01-05-001-1
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля
	10 км вала
	14 423,58


Таблица 01-05-002. Очистка  дороги от снега  комбинированными дорожными машинами
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

	1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.

3. Повороты в конце участка.

	2
	СРСд 01-05-002-2
	Очистка  дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	647,48

	3
	СРСд 01-05-002-3
	Очистка  дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.
	10000 м2
	727,72

	4
	СРСд 01-05-002-5
	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	960,07

	5
	СРСд 01-05-002-6
	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.
	10000 м2
	1 164,35

	6
	СРСд 01-05-002-7
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе

комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь
	10000 м2
	659,88

	7
	СРСд 01-05-002-8
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе

комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь
	10000 м2
	738,40

	8
	СРСд 01-05-002-9
	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе

комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь
	10000 м2
	978,44

	9
	СРСд 01-05-002-10
	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе

комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь
	10000 м2
	1 181,44


Таблица 01-05-003. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ)
Измеритель: 10 км обочины


Состав работ:

	1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

	10
	СРСд 01-05-003-1
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с.
	10 км обочины
	1 786,19


Таблица 01-05-004. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

	1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.

3. Повороты в конце участка.

	11
	СРСд 01-05-004-1
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10000 м2
	525,53

	13
	СРСд 01-05-004-2
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)
	10000 м2
	941,29

	13
	СРСд 01-05-004-3
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)
	10 км обочин
	919,67


Таблица 01-05-005. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
Измеритель: 10 км обочины
Состав работ:

	1. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.

	14
	СРСд 01-05-005-1
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10 км обочины
	919,67


Таблица 01-05-006. Очистка дороги от снега автогрейдерами
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

	1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.

3. Повороты в конце участка.

	15
	СРСд 01-05-006-1
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм
	10000 м2
	886,73

	16
	СРСд 01-05-006-2
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег уплотненный до 500 мм
	10000 м2
	2 728,43

	17
	СРСд 01-05-006-4
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм (ночь)
	10000 м2
	896,99

	18
	СРСд 01-05-006-5
	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый (ночь)
	10 км вала
	1 771,00


Таблица 01-05-007. Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами
Измеритель: 10 км вала
для расценки 1:

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Перемещение снежного вала.
3. Повороты в конце участка.

для расценок 2,3:
1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Очистка обочин от снега (один проход).
3. Повороты в конце участка.


Состав работ:

	19
	СРСд 01-05-007-1
	Уборка снежных валов автогрейдерами
	10 км вала
	3 637,90

	20
	СРСд 01-05-007-2
	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый
	10 км вала
	1 546,11

	21
	СРСд 01-05-007-3
	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег уплотненный
	10 км вала
	5 002,12


	22
	СРСд 01-05-007-4
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с. (ночь)
	10 км обочин
	1 820,37


Таблица 01-05-008. Очистка дороги от снега бульдозерами
Измеритель: 10000 м2
Состав работ:

	1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.

3. Подъем и опускание отвала во время работы.

4. Повороты.

	23
	СРСд 01-05-008-2
	Очистка дороги от снега бульдозером до 108 л.с.
	10000 м2
	1 385,97


Таблица 01-05-010. Распределение противогололедных материалов механизированным способом
Измеритель: 10000 м2


Состав работ:

	1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Погрузка твердых противогололедных материалов.

3. Распределение противогололедных материалов.

	24
	СРСд 01-05-010-1-01
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 10%)
	10000 м2
	5 164,88

	25
	СРСд 01-05-010-1-02
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 20%)
	10000 м2
	5 659,56

	26
	СРСд 01-05-010-2-01
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%)
	10000 м2
	4446,91

	27
	СРСд 01-05-010-2-02
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%)
	10000 м2
	4 941,59

	28
	СРСд 01-05-010-1-03
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день
	10000 м2
	1 518,52

	29
	СРСд 01-05-010-2-03
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день
	10000 м2
	782,33

	30
	СРСд 01-05-010-1-04
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь
	10000 м2
	1 538,74

	31
	СРСд 01-05-010-2-04
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь
	10000 м2
	791,30

	32
	СРСд 01-05-010-3-01
	Противогололедные материалы 10%
	м3
	1 896,48

	33
	СРСд 01-05-010-3-02
	Противогололедные материалы 20%
	м3
	2 151,47


Таблица 01-05-012. Устройство снежных валов и траншей
Измеритель: 10 км
для расценки 1:



Состав работ:

1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Нарезка траншеи.

3. Подъем и опускание отвала во время работы.

4. Повороты.
для расценки 2:
1. Приведение бульдозера в рабочее положение.
2. Устройство вала.
3. Подъем и опускание отвала во время работы.

4. Повороты.
	34
	СРСд 01-05-012-1
	Устройство траншей в снегу бульдозерами
	10 км
	3 367,14

	35
	СРСд 01-05-012-2
	Устройство снежных валов бульдозерами
	10 км
	4 846,64


Таблица 01-05-015. Заготовка, установка и уборка  указательных вех
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:

для расценки 1:

1. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля, складирование вех.
2. Переезды.
04. Повороты.
для расценок 3, 4:
1. Пробивка ямок, установка вех.
2. Переезды.
	36
	СРСд 01-05-015-1
	Рубка и складирование указательных вех
	100 шт.
	606,28

	37
	СРСд 01-05-015-3
	Установка указательных вех в снег
	100 шт.
	640,60

	38
	СРСд 01-05-015-4
	Установка указательных вех в грунт
	100 шт.
	1 336,91


Таблица 01-05-016. Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
Измеритель: 10 труб
Состав работ:

	1. Очистка двух отверстий.

2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.

3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.

4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.

5. Переезды.

	39
	СРСд 01-05-016-1
	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2
	10 труб
	3 486,07

	40
	СРСд 01-05-016-2
	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2
	10 труб
	5 911,15


Таблица 01-05-018. Очистка отверстий труб от снега и льда
Измеритель: 10 м отверстия
Состав работ:

	1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.

2. Переходы на другую сторону сооружения.

3. Переезды.

	41
	СРСд 01-05-018-1
	Очистка отверстий труб от снега и льда
	10 м отверстия
	1 288,33


Таблица 01-05-019. Очистка дорожных знаков от снега
Измеритель: 100 шт.
для расценки 1:


Состав работ:

1. Очистка дорожных знаков от снега вручную.
2. Переезды.
для расценки 2:

1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Очистка знаков дисковой щеткой.

3. Переезды.
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	42
	СРСд 01-05-019-1
	Очистка дорожных знаков от снега вручную
	100 шт.
	1 743,04

	43
	СРСд 01-05-019-2
	Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин
	100 шт.
	10 402,56


Таблица 01-05-020. Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:

	1. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.

2. Переезды и переходы.

	44
	СРСд 01-05-020-1
	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения
	100 шт.
	2 121,95


Таблица 01-05-021. Очистка барьерного ограждения от снега
Измеритель: 1000 м
Состав работ:

	1. Приведение машины в рабочее положение.
2. Очистка ограждения от снега.

3. Развороты.
4. Переезды.

	45
	СРСд 01-05-021-2
	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой
	1000 м
	494,85


Таблица 01-05-022. Уборка снега у барьерного ограждения
Измеритель: 1000 м
для расценки 1:


Состав работ:

1. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону.

2. Переезды.
для расценки 2:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Выдвигание отвала под барьерное ограждение.

3. Перемещение снега одним проходом.
4. Приведение отвала в транспортное положение, объезд стойки ограждения.

5. Повороты в конце участка.

6. Переезды.
для расценок 3,4:
1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Перемещение снега одним проходом.
3. Повороты в конце участка.

4. Переезды.
	46
	СРСд 01-05-022-1
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную
	1000 м
	9 586,68

	47
	СРСд 01-05-022-2
	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным оборудованием
	1000 м
	4 138,12

	48
	СРСд 01-05-022-3
	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием
	1000 м
	522,95

	49
	СРСд 01-05-022-4
	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием
	1000 м
	704,68


Таблица 01-05-023. Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей
Измеритель: 1000 м2
для расценки 1:


Состав работ:

1. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону.

2. Переезды.
для расценки 2:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом.

3. Повороты.
4. Переезды.
	50
	СРСд 01-05-023-1
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную
	1000 м2
	14 361,07

	51
	СРСд 01-05-023-2
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)
	1000 м2
	125,35


Таблица 01-05-024. Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда
Измеритель: 1000 м2


Состав работ:

	1. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.

3. Переезды.

	52
	СРСд 01-05-024-1
	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда
	1000 м2
	17 159,28


Таблица 01-05-027.  Очистка лестничных сходов от снега и льда
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

	1. Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону.

2. Переезды.

	53
	СРСд 01-05-027-1
	Очистка лестничных сходов от снега и льда
	1000 м2
	20 272,21


Таблица 01-05-028.  Россыпь противогололедных материалов вручную
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

	1. Россыпь противогололедных материалов вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, лестничных сходах.

2. Переезды.

	54
	СРСд 01-05-028-1
	Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха
	1000 м2
	1 351,12

	55
	СРСд 01-05-028-2
	Россыпь песка вручную на лестничных сходах
	1000 м2
	1 502,69


Таблица 01-05-040. Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)
Измеритель:  чел.час
	56
	СРСд 01-05-040-1
	Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)
	чел.час
	214,88


Таблица 01-05-041. Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т
Измеритель:  чел.час
	57
	СРСд 01-05-041-1
	Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т
	чел.час
	160,10

	58
	СРСд 01-05-042-1
	Заготовка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)
	м
	128,84

	59
	СРСд 01-05-042-2
	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)
	100 м
	17 256,38

	60
	СРСд 01-05-042-3
	Уборка временных снегозадерживающих устройств (щитов,

изгородей, сеток и др.)
	100 м
	885,97

	61
	СРСд 01-05-043-1
	Вывоз снега
	1 м3
	447,67

	62
	СРСд 01-05-044-1
	Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью
	1чел. час.
	240,67

	63
	СРСд 01-05-044-2
	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью до 270 л/с
	100 км
	3 342,50

	64
	СРСд 01-05-044-3
	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л/с
	100 км
	4 468,97


	65
	СРСд 01-05-044-4
	Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов
	м2
	402,46

	66
	СРСд 01-05-044-5
	Поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов (Профилирование дорог, очистка от снега)
	100 м
	176,58

	67
	СРСд 01-05-045-1
	Очистка подходов к водопропускным трубам от снега, льда, мусора и посторонних предметов
	10 м2
	166,86


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Примечание

	
	
	 Раздел 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
	
	


Таблица 01-06-001.  Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Измеритель: 1 км разметки
Состав работ:

1. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
2. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
3. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
4. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
5. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
6. Нанесение разметки.
7. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
8. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
9. Установка и снятие знаков и ограждений.
	1
	СРСд 01-06-001-1
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	9028,63

	2
	СРСд 01-06-001-2
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	12 394,08

	3
	СРСд 01-06-001-3
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
	1 км разметки
	15 794,07

	4
	СРСд 01-06-001-4
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	15 935,70

	5
	СРСд 01-06-001-6
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м
	1 км разметки
	29 620,55

	6
	СРСд 01-06-001-7
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12
	1 км разметки
	29498,88

	7
	СРСд 01-06-001-8
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	12567,59

	8
	СРСд 01-06-001-9
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1,  ширина 0,15 м
	1 км разметки
	17 660,02

	9
	СРСд 01-06-001-10
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
	1 км разметки
	22 807,91

	10
	СРСд 01-06-001-11
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	22 949,86

	11
	СРСд 01-06-001-12
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м
	1 км разметки
	43 542,61

	12
	СРСд 01-06-001-13
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12
	1 км разметки
	43 420,94


Таблица 01-06-002.  Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
Измеритель: 1 км разметки
Состав работ:

1. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
2. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
3. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
4. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
5. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
6. Нанесение разметки.
7. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
8. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
9. Установка и снятие знаков и ограждений.
	13
	СРСд 01-06-002-1
	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	10 311,63

	14
	СРСд 01-06-002-2
	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	14647,66


Таблица 01-06-003. Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
Измеритель: 1 км разметки
Состав работ:

1. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
2. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
3. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
4. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
5. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
6. Нанесение разметки.
7. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
8. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
9. Установка и снятие знаков и ограждений.
	15
	СРСд 01-06-003-1
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2
	1 км разметки
	4 251,23

	16
	СРСд 01-06-003-2
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	3 753,10

	17
	СРСд 01-06-03-3
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	4 507,09

	18
	СРСд 01-06-003-4
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	7 181,74

	19
	СРСд 01-06-003-5
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	9 704,45

	20
	СРСд 01-06-003-6
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	7 262,86

	21
	СРСд 01-06-003-7
	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	7 109,61

	22
	СРСд 01-06-003-8
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2
	1 км разметки
	5484,02

	23
	СРСд 01-06-003-9
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	4 698,95

	24
	СРСд 01-06-03-10
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	5883,36

	25
	СРСд 01-06-003-11
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	9854,57


	26
	СРСд 01-06-003-12
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	13673,83

	27
	СРСд 01-06-003-13
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	7394,06

	28
	СРСд 01-06-003-14
	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	9935,69


Таблица 01-06-012. Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки
Измеритель: 1 разметка
Состав работ:

1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
2. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
3. Нанесение  разметки  пистолетом-распылителем.
4. Распределение стеклянных микросфер.
5. Установка и снятие знаков и ограждений.
	29
	СРСд 01-06-012-1
	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1
	1 разметка
	343,14

	30
	СРСд 01-06-012-2
	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2
	1 разметка
	428,50

	31
	СРСд 01-06-012-3
	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1
	1 разметка
	385,121

	32
	СРСд 01-06-012-4
	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2
	1 разметка
	480,572


Таблица 01-06-013. Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой
Измеритель: 1 разметка


Состав работ:

1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
2. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
3. Нанесение  разметки  пистолетом-распылителем.
4. Распределение стеклянных микросфер.
5. Установка и снятие знаков и ограждений.
	33
	СРСд 01-06-013-1
	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1
	1 разметка
	358,541

	34
	СРСд 01-06-013-2
	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2
	1 разметка
	447,314

	35
	СРСд 01-06-013-3
	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1
	1 разметка
	410,086

	36
	СРСд 01-06-013-4
	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2
	1 разметка
	511,0766


Таблица 01-06-016. Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки вручную
Измеритель: 100 м разметки
Состав работ:

1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
2. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
3. Нанесение разметки.
4. Распределение стеклянных микросфер.
5. Установка и снятие знаков и ограждений.
	37
	СРСд 01-06-016-3
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.
	100 м

разметки
	56 475,97

	38
	СРСд 01-06-016-3
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.
	100 м
разметки
	62 002,29

	39
	СРСд 01-06-017-1
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. на желтом  фоне, длина полосы 4 м краской АК 511
	100 м
	109 372,62


	40
	СРСд 01-06-017-2
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с
поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. на желтом  фоне, длина полосы 4 м краской АК 511
	100 м
	121 020,96


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы,
руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
	
	


Таблица 01-07-001. Валка деревьев
Измеритель: 100 шт.


Состав работ:

	1. Вырубка подроста, мешающего работе.
2. Валка деревьев.
3. Переходы от одного дерева к другому.
4. Обрубка сучьев.
5. Сбор порубочных остатков.

	1
	СРСд 01-07-001-1
	Валка деревьев
	100 шт.
	9 846,25


Таблица 01-07-002. Трелевка и раскряжевка деревьев
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:

	1. Застроповка хлыстов и их отцепка.
2. Трелевка хлыстов.
3. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами.

	2
	СРСд 01-07-002-1
	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов
	100 шт.
	10 313,20


Таблица 01-07-003. Вырубка кустарника и подлеска
Измеритель: 1 га
Состав работ:

	1. Срезка кустарника и подлеска кусторезами.
2. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

	3
	СРСд 01-07-003-1
	Срезка кустарника и подлеска кусторезом на тракторе 108 л.с.
	1 га
	29 711,58

	4
	СРСд 01-07-003-2
	Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом
	1 га
	51 989,57


Таблица 01-07-004. Вырубка одиночных кустарников
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:

	1. Вырубка  кустарника.

2. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

	5
	СРСд 01-07-004-1
	Вырубка одиночных кустарников вручную
	100 шт.
	2 042,26


Таблица 01-07-006. Корчевка пней
Измеритель: 100 шт.


Состав работ:

	1. Подрезка корней.
2. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

	6
	СРСд 01-07-006-1
	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.
	100 шт.
	11 594,88


Таблица 01-07-030. Ликвидация нежелательной растительности химическим способом
Измеритель: 1 га
Состав работ:

	01. Подъезд агрегата на заправку, заправка и опрыскивание растительности.

	7
	СРСд 01-07-030-1
	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами)
	1 га
	11 157,36

	8
	СРСд 01-07-031-1
	Засев травами откосов земляного полотна и резервов
	1000 м2
	44 934,42

	9
	СРСд 01-07-003-3
	Обрезка веток для обеспечения видимости
	100 шт.
	7 591,46


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Примечание

	
	
	 Раздел 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  МОСТОВЫХ   СООРУЖЕНИЙ
	
	Стоимость работы,
руб. (без НДС)


Таблица 01-08-001. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним
Измеритель: 1 км прохода
Состав работ:

	01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной  машины.

	1
	СРСд 01-08-001-2
	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним вакуумно-подметальной машиной
	1 км прохода
	471,39


Таблица 01-08-002. Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

	1. Очистка тротуаров мостовых сооружений от грязи и мусора.
2. Установка и снятие ограждений.

	2
	СРСд 01-08-002-1
	Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную.
	100 м2
	937,26

	3
	СРСд 01-08-002-2
	Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины
	100 м2
	268,03


Таблица 01-08-003. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора
Измеритель: 10 шт.
Состав работ:

	1. Снятие решетки.
2. Очистка трубок от грязи и мусора.
3. Установка решетки.
4. Установка и снятие ограждений.

	4
	СРСд 01-08-003-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора
	10 шт.
	2 377,16


Таблица 01-08-004. Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений
Измеритель: 10 м шва
Состав работ:

	1. Удаление вручную крупного мусора.
2. Промывка деформационных швов водой под давлением из шланга дорожной комбинированной машины.
3. Установка и снятие ограждений.

	5
	СРСд 01-08-004-1
	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	10 м шва
	2 214,85


Таблица 01-08-005. Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
Измеритель: 10 м лотка
Состав работ:

	1. Промывка водоотводных лотков.
2. Установка и снятие ограждений.

	6
	СРСд 01-08-005-1
	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	10 м лотка
	2 265,04


Таблица 01-08-007. Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений
Измеритель: 100 м
Состав работ:

	01. Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины.

	7
	СРСд 01-08-007-1
	Очистка от грязи перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м
	100 м
	1 521,62


Таблица 01-08-008. Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи
Измеритель: 100 шт.
Состав работ:

	01. Очистка от грязи опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.

	8
	СРСд 01-08-008-1
	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи
	100 шт.
	10 046,74


Таблица 01-08-010. Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений
Измеритель: 1000 м2
Состав работ:

	01. Сбор и складирование мусора в контейнеры.

	9
	СРСд 01-08-010-1
	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора
	1000 м2
	568,38


Таблица 01-08-011. Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор
Измеритель: 10 м2
Состав работ:

	01. Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор вручную.

	10
	СРСд 01-08-011-1
	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор без применения автогидроподъемника
	10 м2
	1 472,77


Таблица 01-08-030. Восстановление перильного ограждения на мосту
Измеритель: 1 т перил
Состав работ:

	1. Заготовка и раскладка элементов металлических перил.
2. Крепление стоек.
3. Сборка элементов металлических перил.
4. Грунтовка стыков и окраска перил.

	11
	СРСд 01-08-030-1
	Восстановление перильного ограждения на мосту
	1 т перил
	104 316,21


Таблица 01-08-031. Демонтаж перильного ограждения
Измеритель: 1 т перил
Состав работ:

	01. Разборка металлических конструкций.

	12
	СРСд 01-08-031-1
	Демонтаж перильного ограждения
	1 т перил
	14 339,33

	13
	СРСд 01-08-032-1
	Очистка от пыли и грязи лестничных сходов мостового сооружения
	1000 м2
	3 410,74

	14
	СРСд 01-08-032-2
	Очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел
	100 м2
	194,27

	15
	СРСд 01-08-033-1
	Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах
	100 м
	5 083,84

	16
	СРСд 01-08-034-1
	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью
	100 м2
	92 158,31

	17
	СРСд 01-08-035-1
	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций мостовых сооружений
	100 м2
	17 615,94

	18
	СРСд 01-08-036-1
	Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов
	10 м2
	17 999,45

	19
	СРСд 01-08-036-2
	Устранение проломов плит мостовых сооружений
	10 м2
	17 700,38

	20
	СРСд 01-08-037-1
	Восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит,
торцов балок и т. д.)
	м3
	3 986,83

	21
	СРСд 01-08-037-2
	Восстановление изоляции на части мостового полотна
	100 м2
	48 439,64

	22
	СРСд 01-08-038-1
	Замена деформационных швов
	100 м
	77 889,87

	23
	СРСд 01-08-039-1
	Восстановление элементов лестничных сходов
	м3
	6 158,48

	24
	СРСд 01-08-040-1
	Устранение дефектов оголовков труб (бетонирование)
	м3
	9 552,83


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы, руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ
	
	


Таблица 01-09-001. Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон
Измеритель: 100 м2
Состав работ:

	01. Очистка тротуаров от снега с помощью снегоуборщика.

	1
	СРСд 01-09-001-2
	Очистка от снега и льда тротуаров средствами малой механизации
	100 м2
	271,01


Таблица 01-09-002. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
Измеритель: 10 шт.
Состав работ:

	1. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда.
2. Установка и снятие ограждений.

	2
	СРСд 01-09-002-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
	10 шт.
	2 359,35


Таблица 01-09-005. Очистка перильных ограждений от снега и грязи
Измеритель: 100 м
Состав работ:

	1. Очистка поручня перильного ограждения от снега вручную.
2. Очистка стоек и заполнения перильного ограждения от грязи вручную.

	3
	СРСд 01-09-005-1
	Очистка перильных ограждений от снега и грязи
	100 м
	383,94


Таблица 01-09-009. Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м
Измеритель: 100 м прорези
Состав работ:

	01. Устройство прорезей в ледяном поле.

	4
	СРСд 01-09-009-2
	Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м
	100 м

прорези
	8 241,34


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы,
руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 10. ПОГРУЗО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
	
	


Таблица 01-10-001. Погрузка материалов и снега погрузчиками
Измеритель: 100 м3 конструкций
Состав работ:

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Наполнение и подъем ковша.
3. Перемещение погрузчика с материалом.
4. Разгрузка и опускание ковша.
5. Возвращение  погрузчика.
6. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.
	1
	СРСд 01-10-001-2
	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор
	100 м3

конструкци й
	3 549,81

	2
	СРСд 01-10-001-3
	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м снег
	100 м3

конструкци й
	3 913,38


Таблица 01-10-005. Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную
Измеритель: 1 т
Состав работ:

1. Установка транспортных средств под погрузку.
2. Погрузка материалов с укладкой в необходимых случаях.
3. Установка и уборка приспособлений.
	3
	СРСд 01-10-005-1
	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы
	1 т
	138,05


Таблица 01-10-006. Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную
Измеритель: 1 т
Состав работ:

1. Установка транспортных средств под выгрузку.
2. Выгрузка материалов с укладкой в штабеля в необходимых случаях.
3. Установка и уборка приспособлений.
	4
	СРСд 01-10-006-1
	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы
	1 т
	112,94


	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТ
	Ед. изм.
	Стоимость работы,
руб. (без НДС)

	
	
	Раздел 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
	
	


Таблица 01-11-002. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с
Измеритель: 100 т
Состав работ:

	1. Порожний пробег.
2. Груженый пробег.

	1
	СРСд 01-11-002-7-01
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км
	100 т
	558,04

	2
	СРСд 01-11-002-7-02
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 3 км
	100 т
	1 674,13

	3
	СРСд  01-11-002-10-01
	Перевозка  груза 1 класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км
	100 т
	2 489,73

	4
	СРСд  01-11-002-10-02
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км
	100 т
	4 979,46

	5
	СРСд  01-11-002-10-03
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 15 км
	100 т
	7 469,19

	6
	СРСд  01-11-002-10-04
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км
	100 т
	9 958,92

	7
	СРСд 01-11-002-10-05
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 25 км.
	100 т
	12 448,66

	8
	СРСд  01-11-002-10-06
	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км.
	100 т
	25 036,39


Бурение ям бурильно-крановыми машинами.


Приготовление бетонной смеси.


Бетонирование  цоколей.


Приготовление цементного раствора.


Установка дорожных знаков с заливкой цементным раствором.


Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.


Установка и снятие ограждений.





Очистка поверхности.


Окрашивание за один раз.








