Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН
ХОМУТОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

_______ 2025 г.                                                              № __/___
п. Хомутово

	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: _GoBack]городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
	



На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Орловской области, постановления Правительства Орловской области от 26 сентября 2024 г. № 618 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 01 августа 2011 г. № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области», во исполнении пунктов 3 «а»  и 9 «г»  Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-2466 от 18 декабря 2023 года, решения Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новодеревеньковского района Орловской области от 21 ноября 2017г. № 12/61-РС и Уставом Новодеревеньковского района Орловской области, Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

[bookmark: _Hlk188978317]1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования нормативы градостроительного проектирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области согласно приложению.
2. Направить настоящее решение главе городского поселения Хомутово для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области.

Председатель Хомутовского поселкового
Совета народных депутатов                                            О.А.Ершова

Глава городского поселения Хомутово                            Т.В.Быковская











































Приложение 
к решению Хомутовского поселкового 
Совета народных депутатов
от   ____.___.2025г.    № _______            


Местные нормативы градостроительного проектирования
городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района
Орловской области

ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk195023851]Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ,
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Приказ Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85».
Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (с изм. от 06.04.2021) «Об утверждении СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».
Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250  «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области».
По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, следует руководствоваться законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Орловской области.
Нормативы конкретизируют и развивают их основные положения с целью установления минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Хомутово поселения Новодеревеньковского района Орловской области направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, на устойчивое развитие территории района с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.
Основная часть норматив градостроительного проектирования содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово  Новодеревеньковского района Орловской области, относящимся к областям: транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, энергетики, благоустройства, иных областей в соответствии с полномочиями администрации Новодеревеньковского района Орловской области. 

1. Общие положения
1.1. Назначение и область применения
[bookmark: _Hlk195024533][bookmark: _Hlk195024669]1.1.1. Нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в пределах их границ, в том числе резервных территорий.
Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Орловской области:
- документов территориального планирования (схемы территориального планирования  района, генеральных планов городского и сельских поселений);
- документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки);
- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);
- градостроительных планов земельных участков;
- документации по развитию застроенных территорий;
- документации архитектурно-строительного проектирования.
1.1.2. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, независимо от их организационно-правовой формы.
1.1.3 Изменение и отмена Нормативов и их отдельных положений осуществляется решением Хомутовского поселкового Совета народных депутатов Новодеревеньковского района Орловской области.
1.2. Термины и определения
Основные термины и определения, используемые в Нормативах, приведены в приложении 1 к настоящим Нормативам.
1.3. Перечень законодательных актов и нормативных документов
Перечень нормативных правовых актов, используемых по тексту настоящих Нормативов, с указанием полных реквизитов, приведен в приложении 2 к настоящим Нормативам.
1.4. Городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области входит в состав Новодеревеньковского района как объекта градостроительной деятельности
1.5. Краткая характеристика района. 
 Новодеревеньковский район образован 23 августа 1985 года, в состав которого вошли 8 сельсоветов.
Новодеревеньковский район расположен на северо-востоке Орловской области и граничит:
на севере с Корсаковским районом Орловской области и Тульской областью;
на востоке с Тульской и Липецкой областями;
на юге с Краснозоренским и Верховским районами Орловской области;
на западе с Верховским и Новосильским районами Орловской области.
Территория района – 102,5 км². 
Протяженность района с севера на юг - 36 км, с запада на восток – 43 км. 
В масштабах Орловской области экономико-географическое положение района достаточно выгодное: по территории района проходит Московская железная дорога,  связывающая район с областным  центром и другими регионами. 
    Районным центром является п. Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области (далее – п. Хомутово). Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом, расстояние от п. Хомутово до г. Орел – 105 км, ближайшая железнодорожная станция расположена в районном центре п. Хомутово.
Район преимущественно аграрный.
Новодеревеньковский район Орловской области по агроклиматическому районированию отнесен к северному району Орловской области. Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июля +19°С, января –9,7°С. Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм, причем максимальное суточное количество достигает 68 мм, наибольшая высота снежного покрова 66-93см. Среднегодовая скорость ветра  достигает 3-5 м/сек.
Территория района входит в состав центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой волнистую равнину.  Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительной степени изрезанный долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном, большей частью заболоченным.    
Главными водными артериями в районе являются  р. Раковка, р. Любовша, Пшевка.
Большинство рек района несут мало воды. Вода  их чистая слабо минерализованная.  
Район состоит из 8 муниципальных образований: 1 - городское поселение и 7 – сельских поселений, в состав которых входят 86 населенных пунктов. Административным центром района является  п. Хомутово.

           поселения Новодеревеньковского района
	№№
п/п
	Поселения
	Центр
	Расстояние до административного центра района, км

	1
	Хомутовское городское поселение
	пгт.Хомутово
	центр

	2
	Новодеревеньковское сельское поселение
	пгт. Хомутово
	центр

	3
	Суровское сельское поселение
	д.Кулеши
	16

	4
	Старогольское сельское поселение
	с.Старогольское
	38 

	5
	Никитинское сельское поселение
	п.Михайловка
	11

	6
	Глебовское сельское поселение
	с.Глебово
	33

	7
	Паньковское сельское поселение
	с.Паньково
	24

	8
	Судбищенское сельское поселение
	с.Судбище
	16


          1.3 Индекс потенциального развития муниципального образования (ИПРМО) применяется и определяется на основании показателей установленных для Новодеревеньковского муниципального района  в соответствии с  Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области».
1.4 Обоснования предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения Новодеревеньковского муниципального района приняты в соответствии с п. 2.2.2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области». 

2. Объекты электроснабжения.
2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 1
Таблица1.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты электроснабжения муниципального района

	
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления, кВт*ч/год
	1660,5
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	0

	
	Объекты электроснабжения поселения

	
	Комплекс сооружений электроснабжения
	Объем электропотребления для городского (сельского) поселения, кВт*ч/год
	2091 (1168,5)
	Удаленность точки возможного подключения, м
	300 (500)



3. Объекты газоснабжения.
3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области приведены в Таблице 2

Таблица2.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты газоснабжения муниципального района

	
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребления, м3/год на 1 человека
	369
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	0

	
	Объекты газоснабжения поселения

	
	Комплекс сооружений газоснабжения
	Объем газопотребления для городского (сельского) поселения, м3/год на 1 человека
	221,4 (270,6)
	Удаленность точки возможного подключения, м
	300 (500)



4. Объекты теплоснабжения.
4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области приведены в Таблице 3.

Таблица3.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты теплоснабжения поселения

	
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека
	5043
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500



5. Объекты водоснабжения.
5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 4.
Таблица 4.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты водоснабжения муниципального района

	
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека
	196,8
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	0

	
	Объекты водоснабжения поселения

	
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека
	196,8
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500



6. Объекты водоотведения.
6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 5.
Таблица 5.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты водоотведения муниципального района

	
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека
	196,8
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	0

	
	Объекты водоотведения поселения

	
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека
	196,8
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500



7. Автомобильные дороги местного значения и транспортное обслуживание.
7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами и объектами транспортного обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 6.
Таблица 6.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты автомобильных дорог поселений

	
	Улично-дорожная сеть
	Плотность сети для городского (сельского) поселения, км/км2
	5,54 (4,31)
	Расстояния между магистральными улицами, м
	800

	
	Объекты транспортного обслуживания населения муниципального района

	
	Автостанция
	Количество объектов
	1
	Транспортная (пешеходная) доступность, мин.
	60 (30)

	
	Объекты транспортного обслуживания населения поселения

	
	Остановочный пункт
	Количество объектов
	38
	Пешеходная доступность, мин.
	30



8. Объекты образования.
8.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 7.
Таблица 7.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты образования муниципального района

	
	Дошкольная образовательная организация
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет в городском (сельском) н.п.
	80(56)




	Пешеходная доступность, мин.
	30

	
	Общеобразовательная организация
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в городском (сельском) н.п.
	100(56)
	Пешеходная доступность, мин.
	30

	
	Организации дополнительного образования
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском (сельском) н.п.
	37 (13)
	Пешеходная доступность, мин.
	30



9. Объекты физической культуры и массового спорта.
9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 8.
Таблица 8.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района

	
	Спортивное плоскостное сооружение без трибун
	Количество объектов
	1   независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
	Количество объектов
	1   независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	Количество объектов
	1   независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Бассейн
	Количество объектов
	1   независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Объекты физической культуры и массового спорта поселений

	
	Спортивная площадка
	Количество объектов
	
	Пешеходная доступность, м
	500

	
	При численности до 1000 жителей
	На н.п.
	1
	
	

	
	При численности более 1000 жителей
	На 1000 жителей
	1,3
	
	



10. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района.
10.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области приведены в Таблице 9.
Таблица 9.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района

	
	Мусороперегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60



11. Объекты культуры.
11.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области приведены в Таблице 10.

Таблица 10.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты культуры муниципального района

	
	Объекты библиотечного обслуживания

	
	Общедоступная (межпоселенческая) библиотека
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Детская (межпоселенческая) библиотека
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Объекты музейного обслуживания

	
	Музей краеведческий
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	
	Центр культурного развития
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	40

	
	Зрелищные организации

	
	Концертный зал
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	40

	
	Объекты культуры поселений

	
	Объекты библиотечного обслуживания

	
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Для городского поселения
	На 10000 жителей
	2
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Для сельского поселения
	На поселение
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт, за исключением административного центра сельского поселения с численностью населения от 1001 жителя)
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Объекты музейного обслуживания

	
	Музей краеведческий
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	
	Дом культуры
	Количество объектов
	
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Для городского поселения: с численностью населения менее 25000 жителей
	На 10000 жителей
	2
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	с численностью населения от 25000 до 100000 жителей
	На 25000 жителей
	2
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Для сельского поселения
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Зрелищные организации

	
	Концертный творческий коллектив
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Кинозал
	Количество объектов
	
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Для городского поселения
	На поселение
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30



12. Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
12.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения деятельности органов местного самоуправления и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области приведены в Таблице 11.
Таблица 11.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района

	
	Административное здание органов местного самоуправления
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Муниципальный архив
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений

	
	Административное здание органов местного самоуправления
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	40

	
	Муниципальный архив
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	40

	
	Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	40



13. Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения.
13.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами организации ритуальных услуг, мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района   Орловской области приведены в Таблице 12.
Таблица 12.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района

	
	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы,  кладбища с погребением после кремации, колумбарии
	Площадь территории на 1000 жителей, га
	0,025
	Транспортная доступность, мин.
	60

	
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений

	
	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания
	Количество объектов
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Кладбища традиционного захоронения
	Площадь территории на 1000 жителей городского (сельского) поселения, га
	0,3 (0,025)
	Транспортная доступность, мин.
	30



14. Объекты благоустройства.
14.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района  Орловской области приведены в Таблице 13.
Таблица 13.
	№

	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	МО
	Единица измерения
	МО

	
	Объекты благоустройства территории поселений

	
	Объекты общественных пространств городского поселения

	
	Парк (парк культуры и отдыха)
	Количество объектов на 30000 жителей
	1,23
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)
	Площадь территории на 1 жителя городского (сельского) поселения, м2
	9,84 (14,76)
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	Объекты благоустройства

	
	Детская площадка
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	0,62
	Пешеходная доступность, м
	500

	
	Площадка для отдыха и досуга
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	0,12
	Пешеходная доступность, м
	600

	
	Площадка для выгула собак
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	0,12
	Пешеходная доступность, м
	600



14. Иные области связанные с решением вопросов местного значения.
14.1. В жилых зонах  допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.
14.2.  К жилым зонам возможно отнесение территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ поселений.
14.3. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".  
14.4. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.


